보 고 서(유수장애시설물 확인굴착)

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강은영	최양주	전결 09/15 이자원

	명에 의해 담당동 업무수행중 강서구청으로부터 통보된 유수장애 시설물 상수도관 확인굴착 사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 09 . 15.
복명자 : 시설7급 직 성명 : 강 은 영

제 목 : 유수장애시설물 확인굴착

□ 현  황

- 관련문서 : 안전치수과-16531

- 공사위치 : 화곡6동 1113-14

- 공 사 명 : 화곡1배수분구 하수관거 종합정비공사(3,8,9구역-3차)

- 시설물 규모 : D=200㎜ (하수관 파손 후 관통)

□ 현장조사 내용

- 위 치 : 화곡6동 1113-14

연번	위치도	현장 사진	공사내용
1			상수도관 확인굴착 및 천공작업 (D200mm 1개소) 폐관으로 추정됨

□ 조치계획

- 상기와 같이 조사된 유수장애시설물 상수도관(D200mm)에 대한 확인굴착 및 천공 작업후 폐관으로 확인 될 시 철거 조치하고

- 현재 사용하고 있는 상수도관(D200mm)으로 확인 될 경우 이설조치코저 하오며,

상기 사항에 대하여 2014년 연간단가 계약업체인 경문건설산업(주) 함종란으로 하여금 철거 또는 이설토록 작업지시하여 시설물유지관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요

○ D=200mm 1개소(확인굴착 및 천공작업후 철거작업)

○ 시설비(유수장애) : 150만원(이설공사 시 공사비 추가).  끝.