문서번호	급수운영과-20188
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
급수설비팀장		급수운영과장
김기상		09/16 장시명
협 조
	주무관		이경희
	주무관		강동길
	주무관		남궁견
	주무관		진영관

간선도로변 퇴수관로 전수조사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

급수운영과

간선도로변 퇴수관 전수 조사계획

최근 도로함몰로 인한 피해발생에 따른 본부 지시사항과 관련 간선도로변에 부설된 퇴수관과 하수도의 연결상태를 확인하기 위하여 기간제근로자를 포함한 전 직원을 투입 효과적으로 퇴수관 상태를 조사코자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-5167(2014.9.2.)

Ⅰ. 현황

○ 간선도로 : 15개노선

○ 퇴수관로 : 163개소

구 분	간선도로 (노선)	퇴수관로 (개소)	비 고
계	15	163
관 악	11	102	관악로/낙성대길/난곡로/문성골길/남부순환로 봉천로/신림로/쑥고개길/양녕로/은천길/호암로
금 천	4	61	금천로/독산동길/벗꽃길/시흥대로

Ⅱ. 추진계획

○ 노선별 담당자 조편성(직원 및 기간제 근로자 포함)

- 지역담당자 및 제수밸브 조절담당자/ 탐지 /시설물점검

- 6개조 30명(직원 19명, 기간제근로자 11명)

▷ 교통신호 : 2명

▷ 작업차량 : 1명

▷ 하수관로 내부 점검 및 사진촬영 : 1명

▷ 시설물 점검 기록 및 안전관리 : 1명(하수관내부 점검자 이상유무 수시 확인)

○ 조사기간 : 2014.9.18. ~ 19

○ 조사내용

- 퇴수관로의 접속 대상 하수관(하수암거 및 흄관)

▷ 하수관(암거) 규격 : 예) 2.3 × 1.2m

▷ 하수관(흄관) 규격 : 예) 800mm

- 퇴수관 하자여부

▷ 퇴수관과 하수도의 밀착상태(메움용 con’c탈락여부)

- 퇴수관 현황

▷ 본관/분기관 구경 /노후도 /누수여부

○ 점검조편성

구분	점검자				안전관리	노선명
1조	조종식	김홍일	김기태	김기용	손현정	①관악로/⑨봉천로/⑪신림로
2조	유명근	주길석	남철우	최철주	최선보	②금천로/⑥독산동길/⑧벗꽃길
3조	진영관	김현수	유효동	정척희	정수용	⑤남부순환로
4조	김기삼	오승현	박원규	장병대	이상욱	③낙성대길/⑫쑥고개길/⑬양녕로/⑭은천길
5조	정덕모	남궁견	박갑만	염정일	정헌석	⑩시흥대로
6조	이준연	염동래	이상만	박용인	이 철	④난곡로/⑦문성골길/⑮호암길

- 노선별 퇴수관로 현황

연 번	간선도로			비 고
	도로명	연장(㎞)	퇴수관로(개소)
계		60	163
1	관악로	6.1	4	1조(손현정/김기용/김기태/김홍일/조종식)
2	금천로	2.8	13	2조(최선보/남철우/주길석/최철주/유명근)
3	낙성대길	2.0	5	4조(이상욱/장병대/박원규/오승현/김기삼)
4	난곡로	3.0	16	6조(이철/이상만/이준연/박용인/염동래)
5	남부순환로	9.6	12	3조(정수용/정척희/유효동/김현수/진영관)
6	독산동길	4.3	16	2조(최선보/남철우/주길석/최철주/유명근)
7	문성골길	2.5	4	6조(이철/이상만/이준연/박용인/염동래)
8	벗꽃길	3.8	9	2조(최선보/남철우/주길석/최철주/유명근)
9	봉천로	5.0	19	1조(손현정/김기용/김기태/김홍일/조종식)
10	시흥대로	6.8	23	5조(정헌석/남궁견/박갑만/영정일/정덕모)
11	신림로	5.8	19	1조(손현정/김기용/김기태/김홍일/조종식)
12	쑥고개길	1.4	8	4조(이상욱/장병대/박원규/오승현/김기삼)
13	양녕로	0.6	3	4조(이상욱/장병대/박원규/오승현/김기삼)
14	은천길	2.6	9	4조(이상욱/장병대/박원규/오승현/김기삼)
15	호암길	3.7	3	6조(이철/이상만/이준연/박용인/염동래)

Ⅲ. 안전조치

○ 하수맨홀내 가스 중독예방 교육훈련 실시

- 밀폐장소 투입전 안전조치요령 : 2014.9.18. 09:00 ~ 09:30(과 사무실)

○ 퇴수관로로 부터 하수맨홀까지의 거리가 멀리 떨어저 있는 경우 안전 조치 후 작업

※ 안전상에 문제 발생우려가 있는 경우 조사 보류

Ⅳ. 행정사항

○ 지역담당자 조사 후 복명서 제출 : ’14.9.26./본부보고(’14.9.30)

- 하자여부 및 누수상태 확인(하수도 접합 부위 보수 여부)

○ 하수도/퇴수관 보수계획수립 : ’14.9.30(시설물담당자)

○ 전수조사기간 일상업무(탐지 및 물세척) 보류

- 긴급사항 발생시 일상업무처리 후 조사 시행

붙임 : 1) 조사복명서 1부.

2) 간선도로 현황(관악,금천구) 1부. 끝.