문서번호	급수운영과-22445
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장	소장
김태형		안재엽	09/16 정운진
협조	시설관리과장		이시우
	주무관		권영안

비굴착갱생(PPR공법) 시험시공에 따른 직원 교육실시

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

동부수도사업소

비굴착갱생(PPR공법) 시험시공에 따른 직원 교육실시

본부 “비굴착갱생(신기술) 시험시공 계획”에 의거 우리 사업소에서 실시하는 PPR 시험시공에 대한 관련 직원교육을 실시함으로서 현장 감독 업무 수행에 만전을 기하고 직원 직무능력 향상에 기여코자 함.

□ 관련근거

○ 배수과-5826(‘14.9.5, “비굴착갱생(신기술) 시험시공 시행”)

□ 시험시공 신기술 현황

○ 신기술 개요

신기술 개발자	신기술 인증번호	신기술명	신기술 개요
			적용관경 (㎜)	갱생방법
동도기공(주) 한국건설기술연구원	환경신기술 제431호 유효기간 : ’14.3.6 ~ ’19.3.5	PPR 공법	D1000 ~ 1350	공장에서 융착 및 절첩된 고밀도 PE 라이너를 대구경 상수도관 내에 삽입시켜 가열 후 고온 고압으로 팽창시켜 갱생하는 공법

□ 시험시공 추진개요

○ 대상관로 현황

신기술명	위 치	관 종 (구경, 연장)	사업비 (백만원)	비 고
PPR 공법	광진구 중곡동 589-9 ~ 187-23	SP, ‘82년부설 D=1000㎜, L=180m	250

○ 시험시공 추진일정

시험시공 대상선정 (‘14.9.2)	⇒	현장조사 및 설계 (‘14.9.3~9.18)	⇒	신기술활용심의요청 (기술심사 담당관) (‘14.9.29)	⇒	심의내용 보완 계약심사 의뢰 (‘14.10.6)	⇒
심사결과 반영 공사 발주 (‘14. 10.13)	⇒	공사계약 및 협약 (‘14.23.)	⇒	시험시공 및 평가 (‘14.11)	⇒	평가결과 통보 (‘14.12)

□ 신기술(PPR공법) 교육 계획

○ 교육 목적

- 신기술 시험시공에 따른 시공방법 및 공법개요 숙지

- 신기술(PPR공법)에 대한 직원 업무능력 향상

○ 교육 개요

- 일  시 : 2014. 9. 17(수) 15:00

- 장  소 : 사업소 3층 회의실

- 참석대상

▸ 급수운영과 및 시설관리과 시설직 직원

▸ 서울시 시설관리공단 현장 감독

- 강  사 : 동도기공 ㈜ 기술책임자

- 교육 시간표

․ 15:00 ~ 15:10       시험시공 개요 설명

․ 15:10 ~ 15:50       PPR공법 소개

․ 15:50 ~ 16:20       PPR공법 관련 토의 및 질의응답

□ 행정사항

○ 교육 준비 : 급수운영과

○ 교육 자료는 당일 현장 배부

별첨 : 1. 비굴착갱생(신기술) 시험시공 시행 방침서 1부.

2. 시험시공 위치도 1부. 끝.