문서번호	토질재료시험과-3853
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토질재료시험과장
오화철	09/17 代이강일

주간업무(9.15~9.26)

2014. 9

재료시험과                                        2014. 9. 22.(월)

전  주  실  적

(9.15 ～ 9.19)

금  주  계  획

(9.22 ～ 9.26)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	48 / 182	2,095 / 6,549
준 설 토	- / -	632 / 632
아스콘	19 / 114	408 / 1,937
흙,기층재등	- / -	66 / 348
철근	15 / 45	531 / 2,419
시멘트제품	1 / 4	132 / 477
골재	1 / 7	29 / 105
공시체	12 / 12	133 / 135
기타	- / -	164 / 496

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 도시기반시설본부 의뢰시험 실시(계속)

- 목   적 : 지하철 919공구 주변(석촌동) 씽크홀

내부 토사의 종류 확인

- 의뢰시료 : 씽크홀 내부 위치별 토사 12종

- 시험종목 : 골재 체가름, 흙의 입도분석,

흙의 밀도, 액성, 소성 시험 등

○ 소모품 구매

- 건   명 : 다짐기 받침대 나사 및 탭 가공구매

- 품명 및 수량 : 나사 6개, 탭 2개 (가공포함)

- 소요예산 : 100천원

- 거 래 처 : 영진정밀 대표 김광수

- 구매일자 : 2014. 9. 15

- 구매방법 : 신용카드 결재 후 물품검수

○ KOLAS 교육

- 명   칭 : 측정불확도

- 기   간 : 2014. 9. 17(수) ~ 9. 19(금)

- 교육기관 : (재)한국인정지원센터

- 교육장소 : 월드메르디앙벤처센터 1차 1303호

( 7호선 가산디지털단지역 도보 7분)

- 교육대상 : 토질재료시험과장 박희석

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	38	141
준 설 토	10	10
아스콘	10	60
흙,기층재등	1	8
철근	10	50
시멘트제품	1	4
골재	1	4
공시체	5	5
기타	-	-

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 도시기반시설본부 의뢰시험 실시(계속)

- 목   적 : 지하철 919공구 주변(석촌동) 씽크홀

내부 토사의 종류 확인

- 의뢰시료 : 씽크홀 내부 위치별 토사 12종

- 시험종목 : 골재 체가름, 흙의 입도분석,

흙의 밀도, 액성, 소성 시험 등

○ 외압강도실 천정크레인 정기안전검사 실시

- 검사대상 : 천장크레인(10톤)

- 위   치 : 외압강도시험실

- 검사예정일 : 2014. 11. 7.(금)

- 검사주기 : 2년

- 검사방법 : (사)대한산업협회에 의뢰하여 검사실시

- 소요예산 : 79,200원