문서번호	시설보수과-7521
보존기간	년
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	09/17 조병준
협조

정기점검 보고서 (도림천복개도로)

2014. 9.

강서도로사업소

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 도림천복개도로(좌안)

시설물개요	폭 : 9~23m, 연장 : 2,575m	법정구분 : 1종	상태등급 : B등급	준공년도: ’88.12.31
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목7급		이 승 행
점 검 자	강서도로사업소		소 장		조 병 준
	강서도로사업소 시설보수과		토목7급		이 승 행

○ 점검일시 : 2014. 9. 16.(화요일)

○ 점검구간 : 하부(디지털단지역~거리공원오거리)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
		특 이 사 항 없 음

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
대림역	대림역 부근 하부 배수 홈통 파손	1개		시설물유지보수 연간단가보수예정		1
전구간	하부 조인트 구간 스티로품 탈락	4개소		기동반 제거 예정		2

붙임 현장사진 1부.  끝.