시의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-14814
보존기간	년
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		청계천관리팀장	하천관리과장	물관리정책관	도시안전실장	결재
송석주		김석권	김용학	김학진	09/17 조성일
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 408번, 유청 의원, 도시안전건설위원회)

1. 서울시의회 유청 의원(새정치민주연합)이 요구한“청계천 수질검사결과”를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

유청 의원(새정치민주연합)

요구번호 : 408

□ 청계천 수질검사 결과

1. 청계천 수질관리. 검사 관련 법적근거 및 업무처리 기준

2. (최근 5년간, 연도별, 취수위치별) 청계천 수질검사 결과

3. (최근 5년간, 연도별)청계천 수질관리 계획서 및 방침서

□ 의원께서 요구하신 자료를 다음과 같이 제출 합니다.

1. 청계천 수질관리 검사 관련 법적근거 및 업무처리 기준

○ 청계천 본류 관리기준(한강관리기준 적용 - 환경부 고시에 의거 BOD기준 3이하로 관리)

- 환경부고시 제2006-227호(07.1.10) 『중권역별 수질 및 수생태계 목표기준과 달성기간』

- 환경부고시 제2008-21호(08.1.30) 『수질 및 수생태계 목표기준 평가 규정』

- 환경부 수질측정망 운영계획(2011.7.1)

○ 청계천 유지용수는 환경정책기본법『수질 및 수생태계 하천생활환경 기준』에 의한 수질기준 Ⅱ등급으로 공급하고, 청계천 수질은 환경부 고시에 의거 BOD기준 3(㎎/ℓ) 이하로 관리

2. 최근 5년간, 연도별, 취수 위치별 청계천 수질검사 결과

○ 연도별 수질검사 결과(평균)

년도	측정 장소	Ph	Do	BOD	SS	COD	총인	총대장균군	분원성 대장균	비 고
2010	모전교	8.1	10.6	0.8	2.5	2.1	0.027	384	21
	무학교	8.1	10.9	0.8	3.8	2.4	0.033	6,917	765
	중랑천합류부	8.0	10.3	1.3	7.3	2.9	0.078	15,247	1,353
2011	모전교	8.0	11.5	1.4	2.3	2.3	0.010	5,710	761
	무학교	8.0	11.7	1.4	2.2	2.6	0.018	19,012	2,947
	중랑천합류부	8.3	10.2	2.3	4.9	3.0	0.038	46,269	4,577
2012	모전교	8.3	11.4	0.9	2.5	2.3	0.017	708	273
	무학교	8.5	12.1	1.2	2.1	2.6	0.016	2,742	733
	중랑천합류부	7.8	11.2	1.4	3.6	2.8	0.029	5,720	1,043
2013	모전교	8.2	10.6	0.8	2.3	2.1	0.013	254	72
	무학교	8.1	11.0	0.9	2.2	2.2	0.015	2,651	1,132
	중랑천합류부	8.1	11.3	1.3	2.2	2.8	0.038	82,608	12,011
2014	모전교	7.0	12.3	0.7	1.5	2.1	0.009	1,241	208	7월까지 5월은 공사관련 수질불량 으로미실시
	무학교	7.1	13.0	0.9	2.3	2.6	0.013	1,046	237
	중랑천합류부	8.3	10.6	1.4	5.7	3.1	0.038	5,437	3,084

※ 환경부 주관 서울보건환경연구원에서 수질검사 실시

3. 최근 5년간, 연도별, 청계천 수질관리 계획서 및 방침서

○ 연도별 수질관리 계획서 및 방침서 각 1부(붙임)

붙임 : 2010년 ~ 2014년 수질관리 계획서 및 방침서 각 1부.  끝.

작성자	서울특별시 (하천관리과)	직 위	성 명
	☎2133-3891	청계천관리 팀 장	김 석 권
	☎2133-3893	주무관	송 석 주
	작 성 일 : 2014. 9. 16

이곳에 본문을 입력하세요