문서번호	감사담당관-13109
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기술감사팀장	감사담당관		감사관
이경훈	전영주	강석원		09/18 송병춘
협 조
	감사총괄팀장		조미숙
	감사1팀장		민병진

강남․서부수도사업소

수도시설 안전 및 유지관리실태 감사계획

2014.  9.

감    사    관

(감사담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타	(	공공감사에 관한 법률 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	수도사업소, 서울시시설관리공단	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

강남․서부수도사업소

수도시설 안전 및 유지관리실태 감사계획

2014년 감사계획에 따라 강남 및 서부수도사업소를 대상으로 수도시설물의 안전 및 유지관리 실태에 대한 감사를 실시하여 안전한 수돗물 공급을 통한 시정 신뢰도 향상에 기여하고자 함.

1.		감사실시 개요

□ 감사근거 : 서울특별시 행정감사규칙 제2조 및 제3조

□ 감사기간 : 2014.9.25. ~ 10.30.(예비감사 포함)

수도사업소	본감사	예비감사	관할지역
강 남	9. 29.~10.14.(10일간)	9. 25.~ 9.26.	서초구 18개동, 강남구 22개동
서 부	10.17.~10.30.(10일간)	10.15.~10.16.	은평구 16개동, 서대문구 14개동, 마포구 16개동

□ 대상기관 : 강남, 서부수도사업소

❍ 사업소 공통적으로 적용되는 기준 및 지침 등에 대하여는 상수도사업본부, 감독업무를 위탁 시행하는 공사에 대하여는 서울특별시 시설관리공단도 대상에 포함

□ 대상 사업

❍ 수도시설물에 대한 안전관리 체계 및 비상시 위기대응 방법과 운영실태

❍ 2011.1.1.부터 감사일 현재까지 시행한 수도시설물의 신설, 보수․보강 등 각종 설계용역 및 공사, 물품구매

❍ 관로, 배수지, 가압장 등 공급과정에서의 수질관리 업무 및 시설물 유지관리 업무 전반

□ 감사반 편성 : 기술감사팀장 외 4명

감 사 반 원				감사분야	비고
구분	소속(직위)	직 급	성명
반장	기술감사팀 (팀장)	토목5급	전영주	감사총괄
반원	기술감사팀	토목6급	김병갑	배수지, 가압장 등 수도시설의 안전 및 유지관리 실태(급수운영과, 시설관리과)
		토목6급	최문기	시설관리과 소관 송･배수관 관리체계, 수탁공사 관리방법 및 공사체계 (급수운영과, 시설관리과)
		토목6급	이경훈	급수운영과 소관 송･배수관 관리체계, 공급과정의 수질관리 및 배수지 약품투입 체계 (행정지원과, 급수운영과, 시설관리과)	주무
		전기7급	오수년	배수지, 가압장 기전설비 및 관로 전기방식 시스템의 운영방법(시설관리과)

2.		사업추진 현황 및 분야별 중점 감사사항

□ 최근 3년간 사업추진 현황

(단위 : 백만원)

구분	년 도	계		공 사		용 역		물 품
		건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
계	총계	441	191,860	297	164,478	144	20,440	113	6,942
	준공(11년~13년)	361	154,090	249	133,413	112	14,983	95	5,694
	진행중(14년)	80	37,770	48	31,065	32	5,457	18	1,248
강남	총계	269	88,259	151	75,374	66	10,266	52	2,619
	준공(11년~13년)	219	71,887	123	61,946	49	7,897	47	2,044
	진행중(14년)	50	16,372	28	13,428	17	2,369	5	575
서부	총계	285	103,601	146	89,104	78	10,174	61	4,323
	준공(11년~13년)	237	82,203	126	71,467	63	7,086	48	3,650
	진행중(14년)	48	21,398	20	17,637	15	3,088	13	673

□ 수도사업소별 관리 시설물 현황

구 분			강 남		서 부
			개소	용량	개소	용량
배수지 배수지 : 지역의 높은곳에 설치하는 대형 저수조로써 정수장에서 공급된 수돗물을 저장하였다가 각 가정으로 공급한다. 공급량 조절과 균등수압 유지 등의 역할을 하며 설치 높이(30m내외)에 따라 지역 → 1차 → 2차 → 3차 배수지 등으로 구분 (천㎥)	계		9	259.1	22	473
	지역		7	12~80	5	40~145
	1차		2	0.6~2.5	12	0.2~24
	2차		-	-	2	0.2~4
가압장 가압장 : 펌프를 사용하여 고지대의 가정 또는 1차~3차 배수지로 수돗물을 공급하기 위한 시설 (천㎥/일)	계		27	346.43	37	156
	유 인		2	244	3	27~34
	무 인	가압장	4	2~81	9	1.3~30
		증압장	21	0.05~2.0	25	0.016~1.2
상수도관 연장(km)			1,367.8		1,872

□ 분야별 중점 감사사항

❍ 지하철 공사장 등 노출 상수도관 안전관리에 관한 사항

❍ 도로함몰 등 장기 대비한 노후관로 정비 방법 분석 및 개선

- 비굴착 갱생공법의 적용 및 원가의 적정성 포함

❍ 터널배수지(북악, 불광) 및 관로 등 시설물 관리방법

- 누수 발생 시 등 비상시 대응 매뉴얼에 관한 사항

- 관로 누수탐지 방법 및 성과분석 등에 관한 사항 포함

❍ 배수지의 도류벽 설치 실태 및 효과에 관한 사항

❍ 수탁공사 등 시민과 직접 접촉되어 이루어지는 업무에 관한 사항

- 옥상물탱크 철거 및 대형건축물 옥내급수관 위생상 조치 등 지도감독 사항

❍ 관로 전기방식 시스템의 운영방법 및 효과성

❍ 배수지, 가압장 기전시설물 유지관리에 관한 사항

❍ 시행 초기에 있는 재염소 투입 방법 및 운영에 관한 사항

❍ 각종 공사의 설계 및 시공분야, 건설기술심의 절차 이행여부 등

3.		행정사항

□ 감사요원 교육

❍ 일    시 : 2014.9.23.(화) 14:00

❍ 장    소 : 여유당(별관 5동 5층)

❍ 교    관 : 감사담당관

❍ 교육내용 : 감사요령 및 감사 착안사항, 감사자세 및 예절 등

□ 감사 효율화 방안

❍ 감사기간 중 감사일보 공유로 정보교류

❍ 감사실시 전, 감사중간 단계시 전략회의 실시

❍ 언론보도, 직원여론 등 정보사항 수시 수집․조사

□ 감사결과 보고

❍ 감사활동 일일보고 : 감사기간 중 매일 18:00까지

- 당일 감사사항 및 익일 감사계획 등 요점보고

❍ 적출사항 및 감사종료 보고 : 감사종료 후 10일 이내

❍ 감사결과 종합보고 : 감사 종료 후 60일 이내

□ 감사여비 지급

❍ 소요예산 : 2,400천원

- 산출내역 : 5명 × 24일 × 20,000원 = 2,400,000원

따로붙임 : 1. 수도사업소(강남, 서부) 일반 현황 1부.

2. 부서별 업무현황 1부.

3. 배수지 시설물 현황 1부.  끝.