다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국지역난방공사 사장
(경유)
제목	난지물재생센터 소화가스 발생 및 이용현황 안내

1. 성장동력처 신재생사업팀-364(2014.9.11.)호와 관련입니다.

2. 난지물재생센터 열병합발전 가스엔진(1기) 증설과 관련하여 귀 공사에서 요청한 난지센터 소화가스 발생량 현황 및 향후전망을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참조하기시 바랍니다.

********************************************************************

년도별	소화가스 발생량	활용량			잉여량
		계	열병합발전	자체활용
2013년	45,288 (40,317~48,374)	32,751 (33,264~36,547)	22,019 (20,464~28,566)	10,732 (4,848~14,203)	12,537 (6,903~13,455)
2014.8월 현재	41,335 (34,996~47,314)	37,575 (32,039~41,424)	19,258 (9,944~27,417)	18,267 (10,031~30,719)	3,810 (0~9,867)

나. 소화가스 발생량 전망 : 2013년 소화가스 평균 발생량은 45,000㎥/일(최대 48,000㎥/일)이며, 올해도 연말까지는 비슷한 수준이 될 것으로 전망됨. 향후 지속적인 시설개선 및 처리효율 향상 등을 통해 소화가스가 증산될 수 있도록 노력할 것임.

3. 우리시는 소화가스를 전량활용하고 안정적으로 처리하기 위하여 협약서에 따라 귀 공사와 적극 협력할 것임을 알려드립니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태환		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	09/19 이철해
협조자
시행	물재생시설과-11920	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3835	/전송	2133-1043	/	taehwan@seoul.go.kr	/	부분공개