소방활동 자료조사서

담당자	진압3대장	119안전센터장	결재
유영호	김상용	09/20 代김상용

1. 일반현황

대상명	성현동 자치회관	위 치	관악로 255-7		전 화	879-4835
관계인	구청장	안 전 관리자	김종오	상 주 인 원	40	수 용 인 원	70
주용도	업 무	취 약 장 소
건 물 구 조	양 식 철근 조 슬라브 지붕 3/1 층 1 동 건축면적 : 367.88 ㎡ 연 면 적 : 1,550.22 ㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	0소화기/옥소/연결살수 0자탐/비상방송등 0피난기구/유도등	-법정 소방설비 설치 및 유지관리됨
연소확대요인	0화재층으로부터 인접한층 및 주위 건출물과의 연소확대 여부	각층 화재시 많은 인명 피해 예상되며 화재층으로부터 인접한 공간으로 연소 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	0위험물,독극물,폭발물,등 유해물질 0고압,거연성,독성가스 등	-특이사항 없음
화기취급상황	0취급종류 0화기종류 0용도 0취약요인	-각실 -도시가스 -난방용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	0소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 0특수차 활용여부	-특수차 진입 가능 특수차 진입 어려움 있음.
긴급 통행	0일반도로외 비상용 도로 유무 0빈 공터 등	-소방통로확보 및 긴급 통행 가능함
피난명령 및 인명구조여건	0연소 및 폭발 위험 범위 0인명구조 및 대피여건 0대피 및 피난통로 0불특정다수인 출입 및 수용장소 0야간근무 또는 숙직 상황	관계자 피난계획에 의한 소방훈련등으로 유사시 대피로 확보로 인명대피요하며 선착대 주계단으로 진입 인명대피 및 옥상이나 보유공지로 인명대피 유도함
비상용승강기 및 피난계획	0설치위치,대수,속도,승차인원 0사용가능여부 0계단설치 등	-승강기 : -계단 :1
소화용수시설	0공설 사설 수리 -위치,종류,관리상태	-공설소화전 :558호 -관리상태 양호함
기타 조치사항	특이사항 없음	-소방시설 유지관리 철저토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014   년     9 월    11 일

조사자 소속 :        계급  소방위  성명 유영호 (인)

계급  소방장  성명 서정호 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2