문서번호	시설보수과-7662
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	09/23 조병준
협조

정기점검 보고서

(국회앞지하차도:내부)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

(국회앞지하차도:내부)

시 설 물 개 요	폭 : 24m, 연장 : 523m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급	준공년도 : ‘77.09.
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		천 석 기
			시설 7급		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 9.22(월요일)

○ 점검구간 : 지하차도 내부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
	지하차도 내부	○ 지하차도 입구 노숙 매트릭스 등 노숙 확인 (여의도역⇒국회 방향)			영등포구청 사회복지과에 노숙자 보호조치 요청

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
지하차도 서측 보도입구 (국회방향)	○ 보도융기로 통행 불편 ○ 보도옆 출입구 대리석 탈락	0.5*3.0 0.5*0.3		일상유지보수 공사로 하여금 정비 조치		① ②