문서번호	기후대기과-16756
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김우용	윤창진	09/23 代서형석

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2014. 9. 22

기후대기과

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(9/22)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2012년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 9. 22(월) 13:00~18:00

○ 점 검 자 : 화공5 윤창진, 기계운영7 김우용

○ 점검대상 : 대림성모병원 등 6개소 10대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
대림성모병원	김광태	영등포구 대림동 978-13	1.17	2대	㈜수국	P72M(LX)
성공회대학교	양권석	구로구 항동 1-1	2.00 1.50	1대 1대	㈜부-스타	LES-150A
오류24시사우나	김선희	구로구 오류동 38-1	1.61	1대	㈜부-스타	LBS-150A
오류동아크로팰리스	왕근태	구로구 오류동 46-2	2.01	2	청우지엔티	RS160
개봉프라자건물관리회	송대운	구로구 고척동 269-1	1.07	1대	발트코리아	LBG 110LX PN
주식회사미소들	윤영복	구로구 고척로 21	1.00	2대	㈜부-스타	LES-90A

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
대림성모병원	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
성공회대학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
오류24시사우나	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
오류동아크로팰리스	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
개봉프라자건물관리회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
주식회사미소들	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 담당자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(10) 탈거하지 않고 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

붙임 : 1. 저녹스버너 설치 현장 사진 10매. 끝.

붙임1]		저녹스버너 설치 현장 사진

대림성모병원1	대림성모병원2	성공회대학교1
성공회대학교2	오류24시사우나	오류아크로팰리스1
오류아크로팰리스2	개봉프라자건물관리회	주식회사미소들1
주식회사미소들2