문서번호	시설관리과-21616
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
오영진	고신석	조상덕	09/24 전영석
협 조
	기전팀장		오준식
	주무관		김대성
	주무관		김태식

동작, 영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2014. 9. 15.)

2014. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 9. 15.)

※ 전년대비 9월 일평균 –4,099톤/일 공급량 감소(동작,영등포구 ↓1.63%)되고 있으며, 원인을 분석결과 9월 6일~10일 추석연휴로 작년대비 동작구, 영등포 지역의 사용량 감소가 공급량 감소의 원인으로 판단됨.

- 상도1중블록은 전년대비 공급량이 증가(3,288톤)하였으나 상도2중블록의 공급량은 감소(2,763톤)하였고, 대방3중블록의 공급량 증가(2,326톤) 되었으나, 대방1,2중블록의 공급량감소(5,705톤)으로 전체적으로 공급량감소 되었으며, 공급량 증가를 억제하기 위하여 누수탐지 및 구역유량계, 경계제수변 등을 조사하여 공급량을 관리코자 함.

⇒ 동작, 영등포구 전년대비 : (251,058) – (246,959) =-4,099톤/일, (1.63%감소)

⇒ 2014년도 유량계 교정검사(34개) : 구역유량계 7개소 및 중블록간 유량계 17개소 검사

▢ 암사 노량진 유∙출량 분석비교[NB11(노량진)-(NB12(대방)-상도(1350㎜)]

(단위 : 천톤)

년도	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2012	+1,087	-96	-196	-30	-21	113	159	269	301	236	185	200	203
2013	+2,443	285	239	188	185	255	258	258	279	197	123	68	108
2014	554	192	356	157	-46	-18	18	-105

▢ 중블록별 일 공급량 현황( 9. 15.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 7개 중블록(상도2.4, 방배2. 대방1.2.7.8)은 공급량이 감소하고 있으며, 그외 4개 중블록(상도1.3, 방배1. 대방3)의 공급량 증가 하였으며, 공급량이 증가한 중블록 원인 분석등 다각도의 노력이 필요한 실정임

- 상도1중블록은 `13년 9월 일평균 공급량이 19,083톤이며 `14년 9월 일평균 공급량이 22,371톤으로 전년대비 3,288톤(17.4%)이 증가하였으나, `13년 8,9,10월의 공급량 감소가 원인인 것으로 추정됨.

- 대방3중블록은 `13년 9월 일평균 공급량이 57,957톤이며 `14년 9월 일평균 공급량이 60,282톤으로 전년대비 2,326톤(4.0%)이 증가하였으며,

- 기타 공급량 증가 중블록은 각 중블록별로 양호하게 관리되고 있으며, 공급량이 소량증가한 중블록에 대하여 지속적인 공급량 변화에 대한 고찰이 필요 함.

- 또한 공급량 감소를 위한 다각적인 누수탐사 및 중블록간 경계 제수변 조사, 취약관로 조사등을 시행코자 함.

○ 공급량 일일( 9.15.) 분석표(동작, 영등포구)

○ 동작구 및 영등포구 전년대비 9월 일평균 공급량 감소는 `14년 추석연휴로 인한 사용량 감소가 원인인 것으로 추정됨.

따로붙임: 중블록별 일공급분석 및 유량감시 일일 공급량분석 현황 1부. 끝.