문서번호	토질재료시험과-4023
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
조보선	문상묵	09/24 박희석

주간업무(9.22~10.03)

2014. 9

토질재료시험과                                     2014. 9. 29(월)

전  주  실  적

(9.22 ～ 9.26)

금  주  계  획

(9.29 ～ 10. 3)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	85 / 253	2,180 / 6,802
준 설 토	28 / 28	660 / 660
아스콘	21 / 122	429 / 2,059
흙,기층재등	1 / 5	67 / 353
철근	26 / 81	557 / 2,500
시멘트제품	1 / 5	133 / 482
골재	2 / 2	31 / 107
공시체	3 / 3	136 / 138
기타	3 / 7	167 / 503

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 도시기반시설본부 의뢰시험 실시(계속)

- 목   적 : 지하철 919공구 주변(석촌동) 씽크홀

내부 토사의 종류 확인

- 의뢰시료 :씽크홀 내부 위치별 토사 12종

- 시험종목 : 골재 체가름, 흙의 입도분석,

흙의 밀도, 액성, 소성 시험 등

○ 소모품 구매

- 건   명 : 품질시험기 급수연결 부품 구매

- 품명 및 수량 : 엘보 1개, 커플러 1개 등

- 소요예산 : 74천원

- 거 래 처 : 기린상사 대표 박영순

- 구매일자 : 2014. 9.24

- 구매방법 : 신용카드 결재 후 물품검수

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	38	141
준 설 토	10	10
아스콘	10	60
흙,기층재등	1	8
철근	10	50
시멘트제품	1	4
골재	1	4
공시체	5	5
기타	-	-

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 도시기반시설본부 의뢰시험 실시 및 결과 처리

- 목   적 : 지하철 919공구 주변(석촌동) 씽크홀

내부 토사의 종류 확인

- 의뢰시료 : 씽크홀 내부 위치별 토사 12종

- 시험종목 : 골재 체가름, 흙의 입도분석,

흙의 밀도, 액성, 소성 시험 등

- 시험결과 정리 및 통보 : 2014.10.2. 예정

○ 2014년 품질시험 주요장비 중간점검계획

- 추진근거 : 품질절차서 시험설비관리(시험장비관리)

- 대상장비 : KOLAS인정제품 시험장비 – 7종24점

- 점검일시 : 2014. 10. 2(목) 09:00~18:00

- 점검업체 : 현대정밀산업(주) 대표 박만수

- 점검내용 : 교정값 이상유무

· PC, 모터 작동여부 및 기타 전원기기 등 육안

점검 실시

- 소요예산 : 1,729천원