공사장 안전점검표

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
박종덕	오승기	09/25 정기찬

대 상 명	만강건설 모델하우스	위 치	용산구 한남동 88-4호 외1필지		대표자	㈜만강건설 피에프브이
공사업체	(주)만강건설피에프브이	안전(방화) 관 리 자			전 화
작업인원	명	야 간 근 무 자	없음		공정내용 (공정율)	99%
건물구조	양식 철골조 3/0층 연면적 839.91㎡				특수장소 구분(용도)	문화집회시설 (모델하우스)
분 야	점 검 내 용			점 검 결 과			조치내용
소방시설	○ 소화설비의 적정 비치여부 ○ 경보 및 피난대책 확보여부			소화기 적정비치 후 작업함			소방시설 공사진행중
진압여건	○ 소방차량 진입여부 ○ 특수차량 부서 및 활용여부			진입로 소방차량 진입 및 부서 가능함
위 험 물	○ 위험물 사용용도 및 안전사용 여부 ○ 화재시 유독성 가스 발생요인 및 대책			위험물 및 특수가연물질 사용개소 없음
방화관리	○ 공사중 안전점검, 작업자 교육 등			존치기간 종료시까지 안전관리자 지정관리토록 지도함			존치기간 : ~2016.05.12
화 기 취급시설	○ 용접기, 기타 화기시설의 취급상태, 금연구역 설정여부			용접작업 등 화기취급시 안전관리토록 지도함
전 기 가 스 기 타	○ 외관상 노후배선, 문어발식 콘센트 사용 등 ○ 가연성 가스의 저장시설 배관 등 취급시설 안전여부 ○ 비상구 확보, 기타 화재위험 및 인명피해 발생요인			전기시설 안전관리토록 지도함 소방시설공사 감리자에게 공사종료시까지 안전관리 철저토록 지도함