시민의 안전지킴이 화재, 구조, 구급은 119
	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획

1. 현장지휘대-10042(2014.09.24.)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 운용중인 소방용수시설 하반기 일제점검.정비를 다음과 같이 수립 · 시행 하고자 합니다.

가. 소방용수시설 등 담당자 변경(붙임 참조)

- 소방용수시설 -

구 분	1팀	2팀	3반	비고
변경 전	11 ~ 15조	1 ~ 5조	6 ~ 10조
변경 후	1 ~ 5조	6 ~ 10조	11 ~ 15조

나. 하반기 소방용수시설 일제조사 계획

1) 조사기간 : 10. 6(월) ~ 10. 31(금) - 기간 중 9일

※ 훈련 및 기상악화 등 사유 발생시 조사일정 탄력적 실시

2) 조사대상 : 총530개소

총계	소방용수시설				비상소화장치	비상급수시설
	계	소화전	저수조	급수탑
530	489	487	1	1	40	1

3) 조사 방법

❍ 당번근무자 소방용수시설 조사, 비번 근무자 출동대기 근무

❍ 2인1조 원칙, 각팀 3개조 편성(인원 부족으로 각팀장 포함 편성)

❍ 소화전 감독 : 센터장

4) 중점 사항

❍ 매몰ㆍ훼손ㆍ수압상태 등 확인(급격한 밸브조작 금지)

❍ 기존 노후소화전 특별점검과 병행 실시

❍ 조사후 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저(배수 및 누수 확인 철저)

❍ 소화전캡 소실 대상에 대하여 캡 부착 조치 완료

❍ 오염ㆍ퇴색된 소방용수시설 도색 및 세척

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인(장애 유ㆍ무 파악)

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주ㆍ정차 단속 등)

❍ 소방용수시설 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

❍ 저수조 수원 오염 여부 확인하여 오염된 수원 교체

❍ 비상소화장치 적재 수관 등 비품 이상 유ㆍ무 확인

5) 조사결과 조치

❍ 소방용수시설 조사 내용은 소방행정정보시스템 입력 관리

※ 소방행정정보시스템 상 소방용수 위치표시 등록 철저(전체 대상)

❍ 경미한 고장은 즉시 시정, 현장보수 불가능한 사항은 본서 보고

6) 안전관리담당관(현장안전점검관) : 각팀장 및 선임자

붙임  1. 2014년도 동절기 소방용수시설 일제조사 결과서식 1부.

2. 하반기 소방용수시설 일제조사 점검일정 및 조사자 지정현황 1부.

3. 10월 중 소방용수시설 담당자 지정 현황 1부.

4. 비상소화장치 담당자 지정 현황 1부.

5. 표찰발견 보고 서식 1부.  끝.

담당자	최백진		진압2대장	고영곤		119안전센터장	09/26 진원동
협조자
시행	신영119안전센터-4351	(		)	접수		(		)
우	110-830	서울 종로구 진흥로 477	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-395-2119	/		/	대시민공개