문서번호	지리정보과-4044
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		지리정보과장	시설안전부장
장기덕		오기석	09/26 이규상
협 조
	주무관			신정민
	주무관			김영혁

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량 성과심사 결과

2014.  9.

상수도사업본부

지리정보과

「’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량 성과심사 결과

『’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』용역의 공공측량 성과심사 결과에 대하여 “적합판정”을 받았기에 그 결과에 대해 보고 드림.

1		개 요

□ ’14년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(측량 및 편집 총 550㎞, 3,865백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 182㎞ (신설43km, 기존139km)	측량 및 편집 : 182㎞ (신설26km, 기존156km)	측량 및 편집 : 186㎞ (신설35km, 기존151km)
용역기간	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31
계약금액	1,348백만원	1,144백만원	1,373백만원
사 업 자	중앙항업(주)외 2 [(주)제일항업,(주)해양정보기술]	공간정보기술(주)외 2 [삼아항업(주),네이버시스템(주)]	새한항업(주)외 2 [범아엔지니어링(주),한국에스지티(주)]
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

❍ 성과심사 대상 : ’14. 4. 4 ~ 8. 31.(작업물량)

구 분		서북지역	서남지역	동남지역	비 고
공공삼각점 (4급도시기준점)		61점	71점	89점
상수 지하시설물도		130도엽	74도엽	143도엽
연 장	총연장	80.478km	105.286km	82.939km
	탐 사	71.880km	97.753km	68.378km
	실 측	5.407km	2.338km	6.625km
	불 탐	3.191km	5.195km	7.936km

2		성과심사 결과

※ 국토지리정보원 고시 제2013-1888호(2013.11.25.) : 공공측량 성과심사 규정 이행

□ 공공 삼각점 측량(4급 도시기준점)

구 분	검 사 대 상	기 준 이 내	적합도(%)	비 고
총 계	112점	112점	100	적 합
서 북	31점	31점	100
서 남	36점	36점	100
동 남	45점	45점	100

□ 조사/탐사 및 측량(위치 정확도)

구 분			검사대상	기준이내	적합도(%)	기 준(%)	비 고
총계		평 면	254점	237점	93.3	80 이상	적 합
		심 도	254점	248점	97.6	80 이상
위 치 정확도	서북	평 면	75점	68점	90.7
		심 도	75점	74점	98.7
	서남	평 면	106점	98점	92.5
		심 도	106점	104점	98.1
	동남	평 면	73점	71점	97.3
		심 도	73점	70점	95.9

□ 정위치 편집

구 분		검 사 대 상	기 준 이 내	적합도(%)	기준(%)	비 고
총 계		41,997점	41,877점	99.7	90 이상	적 합
서 북	코드 오류	2862점	2862점	100.0
	인접 오류	106점	105점	99.1
	노드생성오류	1,565점	1,565점	100.0
	시설물 누락	2,862점	2,862점	100.0
	시설물위치오류	2,862점	2,862점	100.0
	제원누락·오기	1,565점	1,560점	99.7
	기타오류	2,862점	2,838점	99.2
	계	14,684점	14,654점	99.8
서 남	코드 오류	3,064점	3,054점	99.7
	인접 오류	87점	87점	100.0
	노드생성오류	1,682점	1,677점	99.7
	시설물 누락	3,064점	3,045점	99.4
	시설물위치오류	3,064점	3,064점	100.0
	제원누락·오기	1,682점	1,664점	98.9
	기타오류	3,064점	3,064점	100.0
	계	15,707점	15,655점	99.7
동 남	코드 오류	2,295점	2,295점	100.0
	인접 오류	98점	98점	100.0
	노드생성오류	1,164점	1,156점	99.3
	시설물 누락	2,295점	2,293점	99.9
	시설물위치오류	2,295점	2,295점	100.0
	제원누락·오기	1,164점	1,141점	98.0
	기타오류	2,295점	2,290점	99.8
	계	11,606점	11,568점	99.7

□ 구조화 편집

구 분		검 사 대 상	기 준 이 내	적합도(%)	기 준(%)	비 고
총 계		41,997점	41,877점	98.5	90 이상	적 합
서 북	속성정보의 정확성	2,862점	2,823점	98.6
	시설물 누락/ 오기위치오차	2,862점	2,839점	99.2
	계	5,724점	5,662점	98.9
서 남	속성정보의 정확성	3,064점	2,975점	97.1
	시설물 누락/ 오기위치오차	3,064점	3,041점	99.2
	계	6,128점	6,016점	98.2
동 남	속성정보의 정확성	2,295점	2,246점	97.9
	시설물 누락/ 오기위치오차	2,295점	2,278점	99.3
	계	4,590점	4,524점	98.6

3		조 치 계 획

□ 각 용역업체에 성과심사 결과 일부 지적사항 보완 지시

❍ 보완 기간 : 9. 30일까지

❍ 보완 대상 : 성과심사 결과 오류사항

□ 우수한 정확도를 유지할 수 있도록 지속적으로 지도감독 수행

끝