	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획 보고(신당)

1. 재난관리과-4178(2014.9.24.)호『2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 신당119안전센터 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 자체계획을 수립하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2014. 10. 1.(수) ~ 10. 31.(금)

나. 대  상 : 525개소

○ 소방용수시설 : 466개소(소화전460, 저수조5, 급수탑1)

○ 비상소화장치 : 59개소

다. 조사자 : 전 직원(구급대원 제외)

라. 내  용

○ 용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

○ 소방용수시설 매몰, 파손, 손괴, 변형 여부 확인

○ 소화전 맨홀 내부 토사제거 및 수압 등 작동상태점검(급격한 밸브 조작 금지)

○ 소화전 뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 확인

○ 스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○ 소방용수시설 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 오염․퇴색된 소방용수시설 세척 및 소화전의 문자각인․황색야광표시 여부

○ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전 사용법 교육 실시

○ 지상식 소화전 캡 유․무 파악, 3구형 소화전 파악

○ 동절기 안전사고 대비 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

3. 행정사항

○ 각 센터장은 일제조사에 임하는 직원에 대하여는 사전에 조사요령 및 안전교육 실시

○ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생 시 원인을 규명하여 조치

○ 신설소화전 및 고장소방용수 등의 전산입력 관리 철저

○ 표찰 발견 시 별첨서식에 의거 즉시 보고

○ 점검결과는 붙임서식에 의거 2014. 11. 07.(금)한 제출.

※ 노후 소화전(30년이상)은 병행하여 실시(2013년 조사결과 를 참고하여  등급별 재분류)

붙임 : 1. 2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진 계획 1부.

2. 2013년 노후 소화전 현황 1부.

3. 일제조사 계획(신당) 1부.

4. 일제조사 결과보고 1부.

5. 표찰 발견보고 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	김태수		진압3대장	허영		119안전센터장	09/29 代허영
협조자
시행	신당119안전센터-3802	(		)	접수		(		)
우	100-830	서울시 중구 다산로 8길 2 (신당3동 366-12)	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	대시민공개