문서번호	급수운영과-15475
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
조봉구		김용현	09/29 양상윤
협 조

간선도로변 퇴수관 조사보고

2014. 9.

	명에 의하여 간선도로 퇴수관에 대해 현장조사하고 조사결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9.
보고자 :지방시설주사보 성명 : 조 봉 구

□ 조사대상 : 방이동 88-13 외 13개소

□ 조사일시 : 2014. 9. 22 ~ 9.26

□ 조 사 자 : 조봉구 외 2명

□ 조사결과

○ 퇴수변(관) 현황

(단위 : 개소)

구 분		계	하수BOX 연결	하수도관 연결	기 타
계		109	14	91	4
송파구	방이동	45	11	32	2
	오금동	24	-	22	2
	가락동	40	3	37	-

○ 퇴수관 하자여부 조사현황(하수BOX 내부)

(단위 : 개소)

구 분		계	정상설치 (개소)	하자발생(개소)
				소계	BOX 통과(절단)부 CON`C 균열 및 탈락	퇴수관 누수	퇴수관 노후	기 타
계		14	14	없음	없음	없음	없음
송파구	방이동	11	11	없음	-	-	-
	가락동	3	3	없음	-	-	-

○ 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX 내부)

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수 복구	노후관교체	기타
1	해당없음

끝.