문서번호	물재생과-5119
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장
김도형		09/30 강병수
협조

3,4처리장 크레인 및 압력용기 안전검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

중랑물재생센터

(물재생과)

3,4처리장 크레인 및 압력용기 안전검사 결과 보고

제3,4처리장에 설치된 크레인 및 압력용기 중 안전검사 주기가 도래한 설비에 대하여 유효기간 만료 전 안전검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

관련근거

산업안전보건법 제36조(안전검사) 동법 시행규칙 제73조의2

안전검사 시행 주기 : 2년

안전검사 내용

검사 시행일 : 2014. 9. 24(수) 10:00～14:30

검사 시행자 : (사)한국안전기술협회 김석기팀장 외 2인

검사 상세내역

설 비 명	용량	수량	설치위치	유효기간만료일	제작사
천정 크레인	10ton	1	3처리장 송풍기동	2014. 9. 28	현대
	25/5ton	1	3처리장 방류동	2014. 9. 28	현대
	25/5ton	1	3처리장 유입동	2014. 9. 28	현대
압력용기	0.3㎥	8	3처리장 유입동(엔진펌프)	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	0.3㎥	8	3처리장 방류동(엔진펌프)	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	0.35㎥	2	3처리장 방류동(엔진펌프)	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	0.4㎥	1	3처리장 용수공급동	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	0.5㎥	1	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	신규	정일산업
	1.5㎥	1	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	신규	-
	2㎥	1	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	신규	-
	2㎥	2	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	신규	-
소계		27

검사 결과 : “적합 판정” - 크레인 3대, 압력용기 24대

검사비용 지출계획

소요예산 : 1,108,800원

지출방법 : 고용노동부에서 정한 법정수수료이므로 계약절차 생략하고

검사기관 명의 세금계산서 발행 후 계좌이체

예산 항목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터

운영,공공운영비(시설물 안전점검비)

붙임 : 견적서 1부.  끝.