정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	최태석	진하영	전결 10/01 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 신내교. 청량제1고가에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014년 09월 30일(화요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	신내교	시설물 개 요	폭: 31.0m 연장: 6m	법정구분	법정외	준공 년도	1985. 12.31
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설8급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
측구 물고임 – 주의관찰 후 전면보수 추진

현장점검사진

교량상부 포장상태 - 양호	측구 – 물고임(주의관찰)	교량하부 - 양호

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	청량제1고가	시설물 개 요	폭: 30.0m 연장: 28m	법정구분	법정외	준공 년도	1967. 08.24
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설8급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
보도포장 상태불량 – 성능개선공사 용역 중으로 추후 일괄 정비

현장점검사진

교량상부 포장상태 - 양호	측구 – 배수상태 양호	보도부 – 상태불량(주의관찰)

끝.