문서번호	토질재료시험과-4115
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	토질재료시험과장
김현호	문상묵	10/01 박희석

주간업무(10.6~10.10)

2014. 10.

토질재료시험과                                     2014. 10. 6(월)

전  주  실  적

(9.29 ～ 10. 3)

금  주  계  획

(10. 6 ～ 10.10)

○ 품질시험 실적

구 분	금 주 (건수/항목)	누 계 (건수/항목)	비 고
계	75 / 398	2,255 / 7,200
준 설 토	12 / 12	672 / 672
아스콘	28 / 152	457 / 2,211
흙,기층재등	- / -	67 / 353
철근	31 / 196	588 / 2,696
시멘트제품	- / -	133 / 482
골재	- / -	31 / 107
공시체	- / -	136 / 138
기타	4 / 38	171 / 541

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 도시기반시설본부 의뢰시험 실시 및 결과 처리

- 목   적 : 지하철 919공구 주변(석촌동) 씽크홀

내부 토사의 종류 확인

- 의뢰시료 : 씽크홀 내부 위치별 토사 12종

- 시험종목 : 골재 체가름, 흙의 입도분석,

흙의 밀도, 액성, 소성 시험 등

- 시험결과 정리 및 통보 : 2014.10.2

○ 2014년 품질시험 주요장비 중간점검 시행

- 추진근거 : 품질절차서 시험설비관리(시험장비관리)

- 대상장비 : KOLAS인정제품 시험장비 – 7종24점

- 점검일시 : 2014. 10. 2(목) 09:00~18:00

- 점검업체 : 현대정밀산업(주) 대표 박만수

- 점검내용 : 교정값 이상유무

· PC, 모터 작동여부 및 기타 전원기기 등 육안점검 실시

- 소요예산 : 1,729천원

○ 천장크레인 정기검사 의뢰 완료

- 검사대상 : 천장크레인(10톤)

- 설치위치 : 토질재료시험과 외압강도실

- 검사예정일 : 2014.11. 7

- 검사주기 : 2년

- 소요예산 : 79천원

- 검사방법 : (사)대한산업안전협회에 의뢰 정기검사 실시

○ 품질시험 계획

구 분	건 수	항 목	비 고
계	38	141
준 설 토	10	10
아스콘	10	60
흙,기층재등	1	8
철근	10	50
시멘트제품	1	4
골재	1	4
공시체	5	5
기타	-	-

※ 기타 : 타일, 점토제품, 암석, 판석, 흄관 등

○ 2014년 품질시험 주요장비 중간점검결과 결과 검토

- 추진근거 : 품질절차서 시험설비관리(시험장비관리)

- 대상장비 : KOLAS인정제품 시험장비 – 7종24점

- 점검일시 : 2014. 10. 2(목) 09:00~18:00

- 점검업체 : 현대정밀산업(주) 대표 박만수

- 점검내용 : 교정값 이상유무

· PC, 모터 작동여부 및 기타 전원기기 등 육안점검 실시

- 소요예산 : 1,729천원

- 결과검토 : 2014.10.10(금)

- 검토내용 : 중간점검결과서 내용 검토