품질확인제관련 부적합시설 발생 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	10/01 서경만

명에 의거 품질확인제 추진중 부적합시설이 발생되어 그 내역 및 조치계획을   아래와 같이 보고합니다

2014.   09.  30.

보고자  주무관  성 명 : 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 아리수 품질확인제 수질검사차

□ 출장일시 : 2014. 09. 30(화) 09:30~17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 1명(주무관 *** )

□ 부적합시설 발생내역

연번	부적합시설 위치	검사 지점	검사항목 (잔류염소,탁도, pH,철,구리)	검사 결과	부적합 항 목	급수 형태	비고
1	****************	주방	5개항목	별첨참조	2개항목 (탁도,철)	직수
2	********************	″	″	″	″	″
3	*******************	″	″	″	″	″
4	**********************************)	″	″	″	″	″

□ 조치 및 보고자의견

○ 아리수 품질확인제 추진중 상기 시설이 수질기준을 초과하여 수질개선시까지 음용

중지 및 조속 노후 옥내배관 교체 등 개선조치를 강구토록 안내하였으며,

○ 동 부적합시설 발생내역을 관련부서(시설관리과 등)에 통보하여 개선협조 요청하고

부적합시설로 특별관리 및 개선조치후 재차 수질검사를 실시하고자 함.

첨부 : 부적합시설 수질검사 결과서 1부.  끝.