함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의취수장내 도수관로(D1650㎜) 관리 철저

1. 문화정책과-10410(2014.08.22)호 관련입니다.

2.『서울 거리예술창작센터』조성공사와 관련 구의정수장에 원수를 공급받는 강북취수장 도수관로(D2200mm)와 폐쇄된 구의취수장 도수관로(D1650mm)가 구의취수장내 취수펌프 전단까지 연결되어 있어 도수관로에 누수사고 발생시 아리수 생산에 차질이 예상됨에 따라,

3. 구의취수장 도수관로(D1650mm) 폐쇄 전까지는 누수 등 사고방지를 위해 아래와 같이 도수관로 관리에 철저를 기하여 주시기 바라며,

- 공사 전 도수관로 (D1650mm) 보호대책 강구

- 도수관로 (D1650mm) 주변공사는 도수관로 충격방지를 위해 가급적 도수관로 폐쇄공사 이후 시행

- 도수관로 (D1650mm) 주변 공사시에는 공사감독 및 구의정수센터 직원 입회 하에 시행

4. 아래의 비상연락망을 현장에 비치하여 만일의 사고시 즉시 조치하여 주시기 바랍니다.

• 주간 : 구의정수센터 정수시설과(☎3146-5477~5479)

• 야간 : 구의정수센터 정수과 중앙제어실(☎3146-5459~5465)

• 동부수도사업소 민원 및 당직실(☎3146-2600) : 누수발생. 끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(문화정책과장),서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
주무관	김달회		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	10/02 오세영
협조자
시행	정수시설과-2324	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개