	서울특별시난지물재생센터	심볼
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제 목	한강변 우수토실(R-10) 개선 보고

1. 수처리과-6134(2013. 12. 12)호, 물재생시설과-6528(2014. 5. 20)호, 물재생시설과-7654(2014. 6. 16)호, 물재생과-2983(2014. 10. 2)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 유지관리중인 한강변 우수토실(R-10, 구 반포대교 3호)의 시설개선을 완료하여 토사유입 방지 및 유량조절 등 적정유지관리가 가능하게 되었기 아래와 같이 보고합니다.

아     래

◎ 한강변 우수토실 개선내용

가. 추진배경

1) 한강변에 설치된 대규모 토구(우수토실)는 87년 수중보 건설이후 한강수위 상승으로 하천수가 우수토실을 통하여 역류되어 이를 방지코자  월류벽이 설치되어 있음.

나. 문제점

1) 상류 퇴적토와 3Q 이상의 우수 다량 차집으로 준설비용, 전력비, 약품비, 각종기계 및 모터 등 감가상각비가 증가하고 하수처리효율 감소 및 통수단면 줄어 저지대 침수우려 높음.

다. 한강변 우수토실(R-10) 개선

1) 토사유입방지 및 유량조절장치 설치로 문제점 개선

라. 한강변 우수토실 월류벽설치 현황

1) 총 8개소 중 1개소 개선 완료(한강-R-1외 6개소 남음)

마. 향후계획

1) 2014. 10 : 물재생시설과 “악취먹는 하마” 동아리 현장 방문 및 견학

2) 2014. 10 : 난지, 서남, 탄천물재생센터 자료 및 정보 공유 및 공동 연구 추진

3) 2014. 11 : 우수토실 개선 2순위 4개소에 대한 정비

따로붙임 1) 방침서 1부.

2) 시설개선 사진 및 시뮬레이션 각 1부.     끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
시설팀장	권순회		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	10/02 정흥순
협조자
시행	물재생과-2999	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02)300-8563	/전송	02)300-8587	/	plpel@seoul.go.kr	/	대시민공개

틀