소방활동 자료조사서

담당자	진압3대장	센터장	결재
윤영근	이정구	10/02 류인엽

1. 일반현황

대상명	영동테크노타워	위 치	성동구 성수동2가 300-4 (성수2가3동 아차산로 103)		전 화	2118-4012
소유자	김홍계외 12인	소방안전 관리자	남호식	상 주 인 원	700	수 용 인 원	1000
주용도	공장	취약장소		-5~-1층 심층 및 아파트형공장
건 물 구 조	양식 R/C조 스라브가 2/1층, 2동 건축면적 : 682㎡ 연 면 적 : 1430㎡
특 이 사 항	※ 지하5층의 심층 및 아파트형공장 건물로 다수인 상주

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․ 연결송수관설비 위치 및 관리상태	•건물 전면 위치 및 관리 상태 적정함
연소확대요인	․ 화재시 연소확대요인 파악	•아파트형공장으로 화재시 연소확대 됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․ 위험물,독극물,폭발물등 유해물질 ․ 고압,가연성,독성가스등 ․ 특수가연물질 및 기타가연성물질	•위험물 및 기타 가연성 물질 취급 없음
화기취급상황	․ 취급장소, 화기종류, 용도, 취약 요인	•1층 음식점 화기취급시 안전수칙 준수토록 지도

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․ 소방차량 진입 및 현장부서 장애 요인 ․ 특수차 활용여부	•건물 전면,좌면,후면 진입 및 부서 가능 •고가지하철(2호선) 위치로 특수차 진입 및 활용 장애
긴급 통행	․ 일반도로외 비상용도로 유무	•비상도로 무
피난명령 및 인명구조여건	․ 인명구조 및 대피여건 ․ 대피 및 피난통로 ․ 불특정다수인 출입 및 수용장소 ․ 야간근무 또는 숙직상황	•인명구조 및 대피여건 적정 •옥상 및 지상층으로 피난 •해당사항없음 •야간근무자 없음
비상용승강기 및 피난계획	․ 설치위치, 대수, 속도, 승차인원 ․ 사용가능여부	•해당사항없음
소화용수시설	․ 자연수리 및 공설, 사설소화전 현황	•공설수리(67호),사설소화전(49호) 인근 위치함
기타 조치사항	․ 부상자 발생시 인근 병원현황	건국대학교병원(1.6km)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년  9 월  29 일

조사자 소속 : 송정119안전센터 계급 소방위 성명 이종규 (인)

계급 소방장 성명 윤영근 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2