함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	수도계량기 생산업체
(경유)
제 목	2014년도 대형수도계량기 내구성검사 시료제출 및 검사실시 안내

1. 서울시정 발전을 위하여 적극 협조하여 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014년도 대형수도계량기(기계식) 내구성검사를 아래와 같이 실시할 예정이오니 업무에 참조 하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 대형수도계량기(기계식 100mm)

나. 검사방법 : 수도미터 기술기준 적용

다. 검사시료 제출기한 : 2014. 10. 29(수) 까지

라. 제출시료 조건사항

- 업체별 규격 100mm 수량 2개

- 수도미터기술기준에 적합한 형식승인서 및 검정확인서

- 수도법 제14조에 의한 위생안전인증서

- 우리시 구매시방서 및 특수조건에 적합할 것

마. 검사기간 : 2014.10.30 ~ 12.19

바. 추진일정

○ 시료제출 : 2014.10.29.(수)까지

○ 가동 전 7포인트 시험     : 2014.10.30 ~ 11.03(3일)

○ 내구성 부착 가동 시험    : 2014.11.04 ~ 12.14일(40일)

○ 가동후  7포인트 시험     : 2014.12.17 ~ 12.19(3일)

사. 내구성 검사 합격 판정

○ 검사시료 2개중 1개이상 적합할시 합격

아. 기타사항

○ 내구성검사 시료제출 업체는 검사기간 동안 수시로 검사상황 확인 가능함

○ 검사방법 및 검사결과에 대한 이의신청은 불가함.

3. 위사항과 관련하여 내구성검사 불합격한 업체 및 검사시료 미제출한 업체는 2015년도                 대형수도계량기(기계식) 구매대상에서 제외됨을 알려드립니다.  끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	김흥식		계량기관리팀장	조현외		소장	10/06 성시영
협조자	주무관	정범영
시행	수도자재관리센터-18959	(		)	접수		(		)
우	156-051	서울 동작구 노량진1동 2-3번지 수도자재관리센터	/
전화	3146-1924	/전송	3146-1965	/	san299@seoul.go.kr	/	대시민공개