문서번호	도로시설과-17585
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	한강교량팀장	도로시설과장		시설안전정책관
이영호	하현석	이용심		10/08 한제현
협 조

한강교량 보수·보강공사

추진사항 현장점검 실시 계획

2014. 10

도시안전실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

한강교량 보수·보강공사

추진사항 현장점검 실시 계획

2014년 한강교량 보수공사 추진실태 및 예산집행 현황 점검을 통해, 시민 불편해소 및 안전사고 요인을 사전에 제거하여 시설물 관리에 철저를 기하고자 함.

1		한강교량 보수공사 사업 개요

□ 사업시행 현황

(단위 : 건/백만원)

구분	총계	동부	서부	남부	성동	강서	비고 (도로시설과)
건수	12	1	1	4	3	1	2
사업비	17,409	880	810	7,123	4,635	3,000	961

※ 2014년 일상유지보수공사 5건

□ 세부 현황

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	공사내용	사업비	사업소	비고
계	총 12건		17,409
1	동작대교 보수공사	교면포장 78a, 강재도장11,000㎡ 등	3,500	남부	장기
2	한강대교 보수공사	박층포장2,135㎡, 받침교체 28개소 등	2,439	남부	장기
3	반포대교 보수공사	조인트보수 90m, 교면포장 17a 등	1,134	남부	신규
4	반포대교북단 하부공간 비둘기침투방지망설치공사	조류방지망 설치 650㎡	50	남부	신규
5	잠실철교(도로교)보수공사	강재도장 8,160㎡ 등	880	동부	신규
6	서강대교 보수공사	콘크리트균열보수 375m 등	810	서부	신구
7	동호대교 보수공사	교면포장 1,500㎡ 등	1,000	성동	신규
8	영동대교 보수공사	받침교체 16개소, 슬래브보수 1,280㎡등	1,600	성동	신규
9	가양대교 보수공사	강재도장 21,556㎡	3,000	강서	신규
10	한강대교 수중구조물 상시점검	올림픽대교 외5개소 수중구조물 208기 상시점검	461	도로시설과	신규
11	동호대교 기초구조물(우물통)보수공사	수중구조물 56기 보수보강 등	2,035	성동	신규
12	한강교량 하상 잔재물 조사 및 수거	하상잔재물 조사 및 수거	500	도로시설과	신규

2		점검 계획

□ 점검기간 : 2014. 10. 10 ~ 10. 14(기간중 3일)

□ 점 검 자 : 한강교량팀장 외 직원3명

❍ 도로사업소 : 시설물 담당 1명

□ 점검대상 : 현재 주공종 공사중인 4개교량 보수공사

연번	교 량 명	공 사 추 진 현 황	비 고
1	동작대교	강재 재도장 11,000㎡, 방호벽 보수 1,100m 표면보수 450㎡, 공간비계 12,000㎡
2	한강대교	-교좌장치 교체 28ea, 신축이음부 강재도장 1,442㎡ 콘크리드 보수 308㎡, 보두부 박층포장 보수 1,600㎡
3	가양대교	-M,Ｏ-Ramp 공중작업대 설치, -강재도장 25,000㎡ 중 4,000㎡완료
4	서강대교	강재도장 3,524㎡(외부 3,175㎡, 내부 349㎡)

□ 점검방법 : 현장방문 점검

□ 주요 점검사항

❍ 보수공사 시행에 따른 안전관리 적정 설치여부

❍ 보수공사 진행상황 파악 및 공사시행 적정성, 품질관리 실태 여부

❍ 2014년 예산집행 추진실적 및 향후 추진계획 등

3		점검결과 조치

□ 경미한 사항에 대하서는 현장에서 시정 조치

□ 공사품질 및 안전에 영향을 미치는 사항에 대해서는 대책을 수립토록 조치.  끝.