문서번호	마곡조성담당관-8372
결재일자	2014.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	마곡조성담당관
윤영선	김명수	10/08 代임대운

건축계획 자문 검토의견서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

마곡조성담당관

건축계획 자문 검토의견서

1		안 건 명

: 마곡지구 *** ******* ******* *****필지 건축계획 자문

2		자문일시

: 2014. 10. 10(금) 14:00 ~

3		건축개요

구분 대상	건축주	대지면적	건축규모 (연면적 : ㎡)	용도	비 고
****	대한예수교장로회 강일교회	****	- 지하3층/지상5층(3,960.97㎡) - 건폐율 : 49.96% - 용적률 : 195.57%	종교시설	재자문
********	(주)동익인베스트먼트피에프브이	******	- 지하1층/지상8층(43,297.89㎡) - 건폐율 : 74.44% - 용적률 : 559.27%	주차장시설 근린생활시설	신 규
********	(주)엘컴텍	****	- 지하2층/지상5층(3,800.25㎡) - 건폐율 : 59.38% - 용적률 : 246.18%	교육연구시설 (연구소)	신 규
*******	(주)홈에이스	******	- 지하2층/지상6층(5,506.99㎡) - 건폐율 : 54.95% - 용적률 : 299.42%	근린생활시설	신 규

4		검토 의견서

《종교시설용지 **필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 화장실 용수, 청소용수 등으로 하수처리수 재처리수(재생수)를 이용하도록 권장.

《주차장용지 ******필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 원필지계획의 규모를 유지하는 매스계획 및 주변건축물과 조화로운 매스계획이 이루어지도록 입면 분절효과를 확대할 것

《산업시설용지 ******필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 화장실 용수, 청소용수 등으로 하수처리수 재처리수(재생수)를 이용하도록 권장.

《지원시설용지 *****필지 건축계획》

□ 건축계획 관련

○ 의견 없음