문서번호	수도자재관리센터-19312
결재일자	2014.10.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	10/10 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형57번외 1건)1010

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일 주철 이형관 구매(대형57)	이형관19종 1,522개	₩98,239,850	2014.08.24 (2014.10.09)	㈜신안 주철
덕타일 주철 이형관 구매(대형58)	이형관8종 1,950개	₩95,142,420	2014.08.29 (2014.10.18)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.10.10

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

건명	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형57	덕타일주철 이형관	곡관B형,80mm *45``	개	250	90	160	0
		곡관B형,100mm *22``	개	45	25	20	0
		곡관B형,100mm *45``	개	430	50	380	0
		소켓플랜지T(B형) 100*100	개	40	16	24	0
		소켓플랜지T(B형) 150*100	개	60	48	12	0
		압륜 300mm	조	180	0	180	0
대형58	덕타일주철 이형관	이음관 100mm	개	350	0	30	320
		이음관 200mm	개	250	0	214	36

□ 검사결과

건명	품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 57번	덕타일주철 이 형 관	곡관B형,80mm *45``	160	2	2	-	-	-	적합
		곡관B형,100mm *22``	20	1	1	-	-	-	적합
		곡관B형,100mm *45``	380	4	4	-	-	-	적합
		소켓플랜지T(B형) 100*100	24	1	1	-	-	-	적합
		소켓플랜지T(B형) 150*100	12	1	1	-	-	-	적합
		압륜 300mm	180	2	2	-	-	-	적합
대형 58번	덕타일주철 이형관	이음관 100mm	30	1	1	-	-	-	적합
		이음관 200mm	214	3	3	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 제출토록  함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 관련시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철관검사표(대형57) 1부.

2. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형58) 1부. 끝.