투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	(주)LG유플러스 대표이사
(경유)
제목	구반포지하차도내 중계기 설치에 따른 협조요청 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남ENG팀-1409-0453(2014.9.19.)호로 우리 사업소 관내 구반포지하차도 내에 통화불편 해소를 위한 중계기 설치와 관련하여 아래와 같이 조건부 승인합니다.

─── 협의사항 ───

가. 대상시설물 : 구반포지하차도

나. 설치시설물 : 소형중계기 1대, 안테나 1개, 2/5〃급전선(60m)

다. 설치목적 : 무선통신공급을 위한 안테나 및 중계기 설치

다. 설치방법

- 외부안테나 : 기설치된 안테나(KT) 기둥을 이용

- 급전선 부설 : 기 설치된 트레이(지하차도등 및 통신) 이용

라. 승인조건

- 시설물의 유지관리 향상을 위하여 기 설치된 케이블과 병행 설치할 것.

- 시공시 기존 시설물이 손상되지 않도록 주의시공 및 시설물 손상시 시공을 중단하고 즉시 우리사업소에 연락조치후 협의 및 원인자 부담 원상복구 할 것.

- 지하차도내 첨가시설설치를 위한 모든 철자재는 녹이슬지 않는 제품을 사용하고, 급전선 및 안테나에는 유지관리 기관, 전화번호의 표지를 5m마다 설치토록 할 것.

- 공사 시행전에 세부적인 시공계획서를 작성하여 제출토록 하고, 시공계획서와 상이한 경우 즉시 작업을 중단하고 시설물 관리부서와 협의토록 하며, 시공후 협의사항과 상이한 경우 원인자부담 재시공 할 것.

- 공사 착공시 시설물 담당자에게 통보후 시행 할 것.

- 지하차도내 설치된 케이블, 중계기, 안테나 등이 불완전한 공정으로 낙하 및 시설물 손괴시 원인자 부담을 원칙으로 할 것.

- 추후 시설물 관리부서등에서 유지보수 공사시 시공에 차질이 발생할 경우 무상으로 해체후 재설치 할 것.

- 도로점용 및 교통통제 업무는 해당 자치구 및 경찰서와 별도 협의하여 승인을 득할 것. 끝.

따로붙임 : 1) 현황사진 1부.

2) 관련도면 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	안창용		교량보수과장	10/10 이용재
협조자
시행	교량보수과-3074	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 대림3동 711	/
전화	02-3284-5489	/전송	02-3284-3093	/	ahncy69@seoul.go.kr	/	대시민공개