문서번호	시설관리과-26892
결재일자	2014.10.10.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	10/10 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.10.08~10.09)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 10월 08일 수요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ******************* -새들분기 : 150*40 -관부설 : ssp40*41m -보호통설치 : 30*1.20*1. -계량기설치 : 30*1.20*1.15*4. -구선폐쇄 : 새들잠금(150*30) 2. *************** -보호통 교체 : 15*1. -관부설 : ssp20*1m -밸브설치 : 20mm 3. 성******************** -ssp25*20 T 철거후 맞이음 -ssp25*0.5m 연결시공
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************ - 보호뚜껑교체 : 15*1, - 보온재교체 : 15*1 2. *************** - 보호뚜껑교체 : 15*1, - 보온재교체 : 15*1

☐ 2014년 10월 09일 목요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. *************** - SSP관부설 : 20 * L = 3.0m 15 * L = 3.5m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통교체 : 15*1, - 계량기철거후 재설치 : 15*1 - 내부소고복구 : 1.2*3.7m 2. ************** - 봉인설치 : 14-836680

-끝-