	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	소방완공(동의) 후 건축법상 허용 오차 적용시(연면적·층면적증가) 건축허가 재동의 안내 및 협조요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건축허가등의 동의 대상물에 대한 소방완공(동의)후 귀청의 건축물 사용승인 시 건축법상 허용 오차에 따른 연면적·층면적이 증가하는 경우 아래 예시와 같이 새로운 소방시설을 추가로 설치토록 건축허가 재동의를 받아야 하는 등 건축주에게 불이익이 발생할 수 있으니 사전안내 등 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

《 예 시 》

○ 소방완공 시 970㎡ → 건축법상 허용 오차 적용후 1,007㎡

⇒ 간이스프링클러설비 추가설치

○ 소방완공 시 지하층 145㎡ → 건축법상 허용 오차 적용후 155㎡

⇒ 연결살수설비 추가설치  끝.

	동대문소방서장
담당자	이준형		예방팀장	강상욱		예방과장	10/13 계광옥
협조자
시행	예방과-16822	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동 434) 동대문소방서 예방과 예방팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	대시민공개