보    고    서

등록번호	급수운영과-22061

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이철	김기상	전결 10/13 장시명

명에 의하여 관악구 신림동 담당업무 중 종방향 불용관 발생에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 10.

보 고 자 : 지방시설주사보  이  철

1. 현 황

가. 위      치 : 관악구 신림동 1430-52~1430-33 간

나. 불용관 현황 : 회주철(D=100mm, L=100m)

다. 관 련 근 거 : 감리 현장실정보고서-이준 2014-9(2014.10.8.)

종방향 불용관(주철 100㎜)에 관한 실정 보고

2. 보고내용

가. 상기 구간은 GIS도면상에 1996/DCIP/Φ150 및  1990/DCIP/Φ80으로 표기되어 있으나, 구경확대 공사(신림동 1439-20~1430-44간) 시행중 발견된 관로로서 확인결과 사용되지 않는 불용관으로 확인됨.

3. 조치의견

상기 사항과 같이 불용관을 추적하여 철거 및 폐쇄코저 하며, 도로굴착승인후 동 공사를 『‘14년 서원동외 10개동 상수도공사』 계약업체인 ㈜성지이엔지 정용훈에 작업지시하여 누수발생을 방지하여 유수율 제고에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사위치 : 신림동 1439-20~1430-44간

- 공사개요 : 불용관 D=100mm, L=100m 철거 및 폐쇄

위  치  도

붙임 : 현장실정보고서 관련서류 1부.  끝.