정기점검 보고서

(시설물명 : 봉천천복개 구조물)

문서번호	시설보수과-4234
보존기간	년
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
장창원		김찬구	10/13 민승기
협조	주무관		금종융
	주무관		김원도

시 설 물 명

봉천천복개구조물

시설물 개요

폭: 17.6~26.2m, 연장: 3,500m

6련박스 3,285m/4련박스 215m

법정구분

(1종)

준공

연도

1988.12.31

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방시설주사보

장창원

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방시설주사보

장창원

합 동 점 검 자

지방시설주사보

고흥일

□ 점검일시 : 2014. 10. 6 ~ 10. 8

□ 점검구간 : Box내부

□ 점검 구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
1	전체적	조인트부 누수			관찰 및 필요시 조치

□ 새로운 이상 발생 현황
위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	비 고
	2014년 봉천천복개 정밀안전진단 중 (10.6~10.8 물돌리기 시행시 현장점검)

따로붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 시설물 위치도

상부 전경	내부 전경

□ 시설물 전경사진

□ 현황사진

물돌리기 시행전	임시 물막이 설치
펌프가동	육안으로 1련 및 6련 Box 하부 점검
	장기관찰 및 조치
조인트 누수확산 (전체적)