국회의원 요구 자료 제출

시 행	도로시설과-17849	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,도시안전과장

주무관	도로시설과장	시설안전정책관	도시안전실장		결재
명석용	이용심	한제현	10/13 조성일
협 조
	터널복개팀장			김두석
	기전시설팀장			김중영

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호1312번, 이노근의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이노근 의원(국토교통위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 1312

1. 서울시 터널내 안전사고 현황 등

1) 서울시내 전체 터널현황: 준공연도, 길이, 폭, 높이 등 기본현황

2) 최근 5년간 터널내 화재사고 현황 : 연도별, 터널별 사고 유형별

건수, 사망자, 부상자 현황

3) 현재 기준 터널별 다음시설 설치여부 표기

(설치여부, 현재시점 가동 가능여부, 고장유무)

- 피난연결통로, 자동화재탐지설비, 진입차단설비, 유도표지등, 제연설비

4) 피난연결통로, 자동화재탐지설비, 진입차단설비, 유도표지등, 제연

설비 관련 법적기준과 근거

의원님이 요구하신 자료는 붙임과 같습니다.

붙임 : 의원 요구자료 1부.  끝.

▢ 서울시관리 터널현황

관리 기관	시설명	준공 년도	위 치	규 모					노선명	비고
				터널고	차도폭	보도폭	터 널 전체폭	연장
동부도로사업소	매봉	1992	강남구 도곡동	8.5	10.55 ×2열	2 ×2열	25.1	250	언주로
	일원	1993	강남구 개포동	8.15	10.3 ×2열	1.5 ×2열	23.6	260	광평로
	구룡	1998	강남구 개포동	(상)6.8 (하)5.3	8.5 ×2열	-	17	1,180	언주로
서부도로사업소	남산1호(구)	1970	중구 예장동~ 용산구한남동	9	8.8	1.2	10	1,530	한남로
	남삼1호(신)	1994		4.7	8	1	9	1,532	한남로
	남산2호	1970	중구 장충동2가~ 용산구 이태원동	4.5	8.3	1.8	10.1	1,620	반포로 장충단길
	남산3호	1978	중구 회현동1가~ 용산구이태원동	4.7	8.0 ×2열	1.2 ×2열	18.4	1,260	반포로
	월드컵	2002	마포구 성산동	9.5	12.00 ×2열	1.5 ×2열	27	305	증산로
	금 화	1979	서대문구 대신동2～ 현저동 산107	6.8	8	2	18	555	성산로
남부도로사업소	산복	1990	금천구 시흥2동 산100-1~ 관악구 신림동 산102-6	6.2	7.4 X2열	1.9 X2열	18.6	121	호암길
	난곡	1992	관악구 신림동산197~ 신림동1623	6.4	7.0 X2열	3.0 X2열	20	360	문성골길
	상도	1981	동작구 상도동516~ 본동136	7.1	7.8 X2열	1.2 X2열	18.4	568	관악로
	호암1	2000	금천구 시흥동산91-5~ 산83-38	4.8	7.5 X2열	2.1 X2열	19.2	90	호암길
	호암2	2000	금천구 시흥동산73-5~ 안양석수동산11-19	상행6.2 하행7.0	8.3 X2열	1.5 X1열	9.8	310	호암길
	국사봉	2004	관악구 봉천동~ 동작구 상도동	6.1	7.5 X2열	-	18.4	310	양녕로

▢ 서울시관리 터널 현황

관리 기관	시설명	준공 년도	위 치	규 모					노선명	비고
				터널고	차도폭	보도폭	터널전체폭	연장
북부도로사업소	사직	1967	종로구 교남동~ 사직동	6.5	14.6	1.26 ×1열	19.0	140	사직로
		1980		6.8	6.8	1.26 ×1열	9.0	136
	삼청	1970	종로구 삼청동산2-1 ~성북구 성북동산23	6.5	8.0	-	8.5	303	삼청동길
	북악	1971	성북구 정릉동산871 ~종로구 평창동산6	6.1	9.7	2.4	12.1	810	정릉길
		1991		7.0	8.0	2.0	10.0	810
	구기	1980	종로구 구기동 ~ 은평구 불광동	9.6	8.2 ×2열	1.7 ×2열	18.4	610	진흥로
	자하문	1986	종로구 청운동산4-6~ 부암동	7.7	8.4 ×2열	3.0 ×2열	19.8	485	자하문길
	공릉	1994	노원구 공릉동 산67	4.9	17.9	3.5 ×1열	21.4	220	노원길
	솔샘	2002	강북구 미아동 839	7.1	22.0	3.0 ×2열	25.0	191	솔샘길
	동망봉	2002	종로구창신동~ 성북구보문동	5.0	7.5 ×2열	-	20.0	482	지봉길
	정릉	1999	종로구 평창동~ 성북구 정릉동	5.25	13.5 ×2열	-	13.5	1,657	내 부 순환로
	홍지문	1999	서대문구 홍은동~ 종로구 평창동	5.25	13.5 ×2열	-	13.5	1,893
성동도로사업소	금호	1984	중구 신당동349-389~ 성동구 금호3가1540-3	6.8	8.7 x2열	2.3 x2열	22	320	동호로
	옥수	1984	성동구 금호4가1261~ 옥수동390-1	6.7	8.7 x2열	2.3 x2열	22	165	동호로
	무지개	2005	성동구 성수1가 683	6.2	14.7 x1열	1.15 x2열	17	255	서울숲길
강서도로사업소	궁동	2001	양천구신정동산150-1~ 구로구궁동산1-42	4.9	11 X2열	1.5 X2열	25	140	신정로
	작동	2001	구로구 궁동산1-3 ~ 부천시작동산160-1	4.9	11 X2열	1.5 X2열	25	130
	생태	2011	구로구 항동	7.5	10.9 X2열	4.2 X2열	30	80	서해안로
	범박	2011	구로구 항동	6.5	10.5 X2열		21	40
	화곡	1983	강서구 화곡동 산143-2~ 산172-2	7.4	7.4X 2열	2.6	20	442	강서로

□ 최근 5년간 터널 내 화재사고 및 인명피해현황

년 도	일 시	터널명	위 치	사고유형	인명피해현황
2009	5.27 13:32	정릉터널	마장방향 950m지점	승용차 엔진과열 화재	없음
2010	1.18 0:50	홍지문터널	성산방향 1,400m지점	승용차 엔진과열 화재	“
2010	6.11 11:14	홍지문터널	성산방향 1,750m지점	화물차 화물칸 종이류 화재 (담뱃불추정)	“
2010	12.24 11:27	구룡터널	서울방향 600m지점	화물차 화물칸 종이류 화재 (담뱃불추정)	“
2011	7.14 18:03	남산1호터널	한남동방향 1,250m지점	택시 엔진과열 화재	“
2011	9.12 20:04	홍지문터널	성산방향 930m지점	승용차 엔진과열 화재	“
2012	6.14 13:25	정릉터널	성산방향 300m지점	화물차 화물칸 종이류 화재 (담뱃불추정)	“
2013	3.14 18:40	홍지문터널	마장방향 250m지점	승용차 엔진과열 화재	“
2013	9.21 4:25	정릉터널	성산방향 1,640m지점	승용차 엔진과열 화재	“

※ 2014년 : 화재사고 없음

※ 지속적 위기대응 훈련으로 숙련된 터널근무자의 신속한 초동대응으로 대형

사고로의 예방 및 인명피해 등을 최소화 할 수 있었음

※ 일반 교통사고는 경찰청 업무임

□ 현재 기준 터널별 다음 시설 설치 및 고장유무

〈홍지문터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	설치	없음
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	설치	없음
유도표지등	설치	없음
제연설비	설치	없음

〈정릉터널〉

구 분	설치여부	고장유부	비 고
피난연결통로	설치	없음
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	설치	없음
유도표지등	설치	없음
제연설비	설치	없음

〈구룡터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	설치	없음
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	설치	없음
유도표지등	설치	없음
제연설비	설치	없음

〈남산1호터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	미설치	-	지침제정 이전에 건설된 터널로 적용대상 아님
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	설치	없음
유도표지등	설치	없음
제연설비	설치	없음

〈남산2호터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	해당없음	-	교행터널로 설치대상 아님
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	설치	없음
유도표지등	설치	없음
제연설비	설치	없음

〈남산3호터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	설치	없음
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	설치	없음
유도표지등	설치	없음
제연설비	설치	없음

〈북악터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	미설치	-	지침제정 이전에 건설된 터널로 적용대상 아님
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	해당없음	-	방재3등급 터널로 설치 대상이 아님
유도표지등	설치	없음
제연설비	설치	없음

〈구기터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	설치	없음
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	해당없음	-	방재3등급 터널로 설치 대상이 아님
유도표지등	설치	없음
제연설비	해당없음	-

〈상도터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	미설치	-	지침제정 이전에 건설된 터널로 적용대상 아님
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	해당없음	-	방재3등급 터널로 설치 대상이 아님
유도표지등	설치	없음
제연설비	해당없음	-	방재3등급 터널로 설치 대상이 아님

〈금화터널〉

구 분	설치여부	고장유무	비 고
피난연결통로	설치	없음
자동화재탐지설비	설치	없음
진입차단설비	해당없음	-	방재3등급 터널로 설치 대상이 아님
유도표지등	설치	없음
제연설비	해당없음	-	방재3등급 터널로 설치 대상이 아님

※ 500M 미만 터널은 방재지침 기준에 따라 상기 설비 설치대상이 아님

□ 피난연결통로, 자동화재탐지설비, 진입차단설비, 유도표지등, 제연          설비 관련 법적기준과 근거

- 도로터널 방재시설설치 및 관리지침(국토교통부, 2009.8)

- 위 지침 제정이전에 건설된 터널은 경과규정에 의거 적용대상이 아님

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로시설과)	담당사무관	김 두 석
	☎ 2133-1659	담당사무관	김 중 영
	☎ 2133-1689	담당자	명 석 용
	☎ 2133-1675	담당자	성 기 선
	작 성 일 : 2014. 10.