문서번호	도로관리과-15302
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	도로관리과장	시설안전정책관		도시안전실장
박완송	이택근	한제현		10/13 조성일
협 조
	클린도로운영팀장		장동은
	도로포장조사팀장		조용상
	주무관		허원회

도로노면 청소차 활용 제설작업 시행 검토보고

2014. 10.

도시안전실

(도로관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	생활환경과	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	25개 자치구	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

도로노면 청소차 활용 제설작업 시행 검토보고

겨울철 도로 제설작업 시간을 단축하여 발빠른 대응을 위해 도로노면 청소차량을 이용한 제설작업 시행 방안을 검토 보고 함

1		그 간의 공조 현황

□ 폭설시 청소차량에 제설삽날 부착하여 제설 시행

○ 자치구별 제설담당부서와 청소담당부서간 협력 시행

○ ‘10년부터 115여대의 청소차량을 활용하여 제설

□ 제설대책 강화방안 (행정2부시장 제39호, ’11.2.1)

○ 제설대책본부 지휘 기능 강화

- 제설1단계 비상발령시부터 기후변화기획관과 합동 근무

○ 제설담당 구역 지정하여 책임제설 추진

- 제설담당부서 : 간선도로 및 지선도로, 이면도로 차량 통행로

- 청소환경 담당부서 : 버스, 택시정류소, 지하철역 주변, 보도

2		제설 여건 변화

□ 습염식 제설시스템 확대 추진

○ 소금 등과 같은 고형 융설제 보다 제설제의 사용량을 줄이고 제설효과를 높일 수 있는 습염식 제설방법 도입 및 확대

- 운영현황 : 총20개 기관 (13개 자치구 포함)

○ 염화칼슘 수용액과 소금을 3:7의 비율로 혼합하여 살포

□ 친환경 제설제 사용 요구 급증

○ 기존 제설제의 환경피해 우려로 환경인증제품 사용확대 추진

○ 환경인증제품은 고형보다는 액상형태가 대부분

□ 여건 변화에 따른 제설장비 보완 곤란

○ 기존 제설장비는 소금과 같은 고형 융설제 살포를 위해 제작된 것으로써 액상형태의 제설제 살포는 곤란

○ 예산 여건상 액상제설제 살포를 위한 고가의 제설장비 구매 곤란

3		제설공조 추진방안

□ 도로노면 청소차량 운영현황

○ 도로노면 청소차량 중 물청소차 225대 보유

○ 물청소 차량 운영은 3~11월 실시 (겨울철 미실시)

□ 물청소차 활용방안 검토

○ 액상제설제 살포가 가능하며(구로구, 인천서구 기시행), 물탱크 용량이 5~12톤으로 매우 커 많은 영역 작업가능

○ 강설 전 사전살포 시 제설효과를 극대화 가능

- 비산이 없어 민원발생을 최소화, 적은 양의 적설 시 제설작업 효과 우수

○ 염수사용 시 살포장치 부식 문제 발생

	<노면 물청소 차량 활용 사례>
<도로 물청소 작업> 25개 자치구 <삽날부착 제설작업> 25개 자치구 <액상 제설제 살포> 구로구, 인천서구 등 <청소차량 액상살포> <청소차량 액상살포> <청소차량 액상살포>

□ 청소차량 제설지원 활성화 방안

○ 참여 자치구에 ‘안전도시 만들기’ 인센티브 평가에 반영

- 적극적으로 참여한 기관에 대하여 최대 2점 가점 부여

○ 서울시 예산 지원

- 환경인증 액상제설제 사용비용 지원

․ 10톤 기준 차량 1대당 15,000천원 (50톤 × 300천원 = 15,000천원)

※ 2014년 추경예산 확보 : 500백만원(재료비)

- 장비 정비비 지원

․ 매년 제설장비 정비비 지원시 제설에 참여한 청소차량에 대하여 장비 정비비용 추가지원

4		행 정 사 항

□ 물청소 차량 제설작업 투입계획 제출 : ‘14.10.17까지

보유현황		투입계획		작업계획	비고
규격	대수	규격	대수
				작업노선 자원시기, 작업방법 등