문서번호	계측관리과-5642
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
김영준		김영목	10/14 이종욱
협조
	주무관		오삼록

동파안전계량기 추진사항 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

계측관리과

동파안전계량기 추진사항 보고

겨울철 동파에 취약한 장소(복도식APT, 단독주택, 주말휴무상가 등)에 대해 동파에 강한 동파안전계량기로 교체하기 위해 추진하고 있는 동파안전계량기 보급사업 추진 중 변경사항이 발생하여 보고합니다.

Ⅰ		변경 현황

’14年 사업소별 동파안전계량기 설치대상 변경

당초 37,493개 ⇨ 변경 36,278개

구분	계	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
계	37,493	3,735	9,939	9,848	8,326	1,096	1,150	1,510	1,889
15mm	32,925	2,749	7,919	9,800	7,550	832	1,028	1,308	1,739
20mm	4,568	986	2,020	48	776	264	122	202	150

구분	계	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
계	36,278	3,735	8,724	9,848	8,326	1,096	1,150	1,510	1,889
15mm	32,925	2,749	7,919	9,800	7,550	832	1,028	1,308	1,739
20mm	3,353	986	805	48	776	264	122	202	150

⇒ 따로붙임 [동부수도사업소 현장민원과-19716(’14.09.25)] 참조

□ 변경사유 : 20㎜ 동파안전계량기 성능시험이 지연되어 절대공기가 부족함에 따라 사업소에서 선별 조정

Ⅱ		그 간 추진사항

15㎜ 동파안전계량기 구매관련 추진사항

□ 15㎜ 구매분 전량 납품 및 배부완료 : 27,000개

20㎜ 동파안전계량기 2차 성능시험 추진 중

□ 완료예정일 : ’14.10.24(금)

⇒ 11.15일 이전 설치완료 예정

최초 개발한 15, 20㎜ 건식 동파안전계량기 성능시험 추진

□ 성능시험 참여 업체 수 : 4개 社

□ 시험대상 : 15㎜, 20㎜ 건식 동파안전계량기

□ 추진일정 : ’14.10.24 이후 시험

⇒ 성능시험 소요기간 : 약 60일

Ⅲ		향후계획

건식 동파안전계량기 성능시험 결과 동파성능이 우수하다고 판단 될 경우 ’15/16년도 사전교체용으로 보급

20㎜ 습식 동파안전계량기 2차 성능시험 결과 합격한 제품이 없을 경우

□ 동파취약세대에 대한 사업소별 별도 보온대책 강구

□ 20㎜ 동파안전계량기 비축분(동파교체용)을 건식 동파안전계량기로 대체검토

Ⅳ		행정사항

‘14년 동절기 동파교체용 비축분 구매

□ 15㎜ (10,000개), 20㎜ (3,000개)

따로붙임 : 동파안전계량기 설치대상 변경관련 방침서(동부) 1부.  끝.