굴착복구 감독원 업무일지
문서번호 :	도로보수과-8965	결재	공무직	주무관	도로보수과장
접수번호 :			신원순	최완	10/14 이석재
시행일자 :
수 신 자 :	내부결재

□ 일시 : 2014. 10. 10 (금)

□ 내용 : 1.관내 배수성 차로평삭포장 및 굴착복구 야간감독

금일 업무 수행사항	현장지시사항	조치결과	비고
1. 배수성 차로평삭포장 야간감독 - 노 선 명 : 아랫마들길 - 공사개요 : 노후도로 배수성 포장공사 - 굴착규모 : 폭6.0m 연장:450m - 포장위치 : 한천교사거리~이마트 입구 - 포장복구자 : 관리청 년간단가 - 근무시간 : 2014.10.10. 22:00~ 익일06:00	-유공관설치시 빗물받이 전체 개소별 빠짐없이 설치할 것 -아스콘다짐철저 -교통신호수배치 철저	현장소장 조치완료
2. 전기관로 굴착 현장점검 - 노 선 명 : 쌍문동길 - 공사개요: 전기관로 부설공사 - 굴착규모 : 폭1.2m 연장:60m - 굴착원인자 : 포스코ICT - 굴착시공사 : 우민전기(주) - 포장복구자: 관리청 년간단가 - 굴착위치 : 쌍문2교앞 (시내방향) - 현장 작업시간 : 2014.10.10. 22:00~ 익일06:00	-신.구 접합부 유제살포 철저히할 것 -보조기층 다짐철저 -모래부설다짐 철저 -굴착팀 굴착선형 직선으로 터파기할 것	-현장소장 조치완료 -굴착팀 현장소장 조치

사 진 대 지

쌍문동길 전기관로 굴착현장 보조기층 다짐점검	쌍문동길 중층가포장완료.임시포장명기 감독현황
마들길 2차포설완료 측구옆 정밀다짐 점검현황	마들길 포장완료 점검현황