청사 차고문 고장발생 보고
문서번호	중곡119안전센터-3783	결재	★담당자	진압2대장	센터장
등록일자
			김형찬	이낙규	10/15 정운길
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 구급차량 차고문 고장발생		관리부서		중곡119안전센터
고 장 일 시	2014. 10. 13		장 소		중곡119안전센터 차고문
원인 및 상태	구급차량용 차고문이 잦은 출동으로 인한 베어링 고장으로 심한 소음이 발생됨.
담당자 의견	구급차량용 차고문 베어링 고장으로 심한 소음으로 차고문 파손 및 이탈이 우려되며 수동작동은 가능하나 차고 탈출이 지연되어 전문업체의 빠른 조치와 수리가 요구됨
그 밖의 사 항	블루코스텍(주)A/S, 1588-5110
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 첨 부 : 1. 청사 차고문 수리 견적서 1부. 2. 청사 차고문 고장발생 사진 1부. 2014 년 10월 15일 센터장 계급 소방위 성명 정 운 길 (인) 광진소방서장 귀하

	중곡119안전센터장