문서번호	시설보수과-8280
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	10/15 조병준
협조

정기점검 보고서

(여의2교 : A1∼P5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 여의2교

시 설 물 개 요	폭 : 40m, 연장 : 220m	법정구분 : 2종	상태등급 : C등급	준공년도 : 1990.2.
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설4급		조 병 준
			시설6급		천 석 기
			시설7급		이 승 행

□ 점검일시 : 2014.10.14(화요일)

□ 점검구간 : A1∼P5

□ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
	보도(국회방향) P1~P3사이	기 천공된 부분으로 누수			보수공사에서 정비

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
상부 슬래브 P1,P3	P1, P3 상부 슬래브 연결 철근조립 및 콘크리트 타설 현장 설명			세심한 철근조립 및 밀실한 콘크리트 타설 지시		①
상부 슬래브 P1,P3	가림막 EGI휀스 설치			태풍 및 기상악화로 발생할 수 있는 피해 및 안전조치 지시		②

□ 현황사진

끝.