문서번호	기후대기과-18321
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김우용	윤창진	10/16 최영수

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2014. 10. 15

기후대기과

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(10/15)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2012년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 10. 5(수) 10:30~16:00

○ 점 검 자 : 기계운영7 김우용

○ 점검대상 : 보라매삼성쉐르빌 등 4개소 9대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
보라매삼성쉐르빌 입주자대표회의	정채하	동작구 신대방동 395-66	4.00 2.50	2대 1대	㈜대열보일러	DGL-4P DGL-32
㈜보라매스포츠센터	안광성	동작구 신대방동 395-68	2.00	2대	㈜수국	S-2TG(LX)
보라매현대아파트 입주자대표회의	김한정	동작구 신대방동 395-66	2.00	2대	㈜수국	P9M(LX)
해태보라매타워 상가협의회	이병두	동작구 신대방동 708	0.97	2대	㈜수국	P60M(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
보라매삼성쉐르빌 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜보라매스포츠센터	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
보라매현대아파트 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
해태보라매타워 상가협의회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 담당자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(9대) 탈거하지 않고 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

붙임 : 1. 저녹스버너 설치 현장 사진 9매.  끝.

붙임1]		저녹스버너 설치 현장 사진

보라매삼성쉐르빌 입주자대표회의(1)	보라매삼성쉐르빌 입주자대표회의(2)	보라매삼성쉐르빌 입주자대표회의(3)
㈜보라매스포츠센터(1)	㈜보라매스포츠센터(2)	보라매현대아파트 입주자대표회의(1)
보라매현대아파트 입주자대표회의(2)	해태보라매타워 상가협의회(1)	해태보라매타워 상가협의회(2)