문서번호	도로보수과-4630
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	10/16 국중진
협조

도로굴착신청 현장조사서-하수5

2014. 10

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	동대문구 하정로 145용두동 39-9
	성 명	동대문구 안전치수과(이승주)
굴착 위치		동대문구 전농동 서울시립대로 31
굴착 목적		제기동1157-3~149-21외7개소 하수관로 정비공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.50	140.0	210.0	원인자복구 하수관 규격(700mm)
	아스팔트	1.50	140.0	210.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 서울시립대로(동아아파트앞)
조사자 의견	1. 허가사항 준수 철저 및 승인된 교통처리 계획대로 시행할 것, 2. 아스팔트 10계명 준수 철저, 미끄럼방지, 차선 파손시 원상복구 할 것 3.굴착선형유지 및 다짐(30㎝마다 층다짐 실시) 철저히 할 것 (되메우기 토사 및 혼합기층제 포설시) 4. A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장복구실시. 5. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것.

2014. 10. 16

보 고 자  시설관리원 정 원 근