사고 사례 학습 동아리 일지

결재	담당자	진압3대장
	민재연	대결 10/16 代김경화

활동조	3팀	활동일시	2014.10.14.(화)
활동장소	사무실	참석인원	소방위 김경화 등 6명
연 구 및 토의내용	※사 례 및 내 용 수중 인명 검색 중 사고 한강철교 남단에서 남자 1명이 한강으로 투신했다는 수보 즉시 구조대원 2명이 잠수 장비 착용 후 20분정도 수중 인명 검색 중 대원 1명의 스쿠버용기와 레귤레이터 뭉치 사이의 오링 마모 및 손상으로 공기가 급격히 방출 공기 잔량 부족으로 구조 대원이 비상 상승 중 의식을 잃어 사고가 발생한 사고 ○ 사고 원인 분석 1. 수중에서는 자주 공기 잔량을 확인해야 한다는 기본 수칙을 지키지 않고 수중 인명검색 실시 2. 2명의 구조대원이 항상 함께 행동하여야 하나 대원이 시야에서 벗어나 비상시 도움 요청 못함 3. 항상 장비의 이상 유무를 확인하여야 하나 장비 점검 정비 미흡 4. 공기 잔량 부족 상태에서 작업 실시 5. 야간 출동으로 수중시야 확보 불안전 및 수중 부유물로 구조대원간 시야 확보 장애 발생 ○ 방지 대책 및 시사점 1. 평상시 스쿠버 탱크와 레귤레이터 뭉치 결합 전에는 반드시 탱크의 오링상태 및 장비 이상 유무를 확인한다. 2. 항상 구조대원과 떨어져 수중인명 검색을 하지 않도록 항상 손에 잡힐 듯 시야에서 벗어나지 않는다. 3. 스쿠버용기의 공기 잔량을 수시로 확인한다. 4. 소량의 공기잔량으로 수중인명검색을 하지 않는다. 5. 가능하면 스페어 장비는 항상 챙겨서 다닐 것 6. 야간 수중 인명검색의 위험성을 항시 인식하고 장비의 점검정비 및 상태 확인한다.
기 타 활동사항