정기점검 보고서

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	이경수	10/16 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 신답지하차도에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014.10.16(목요일)

□ 점검구간 : 상부, BOX부, 옹벽부 (포장부,신축이음,BOX내부,접속옹벽 등)

시설물명	신답지하차도	시설물 개 요	폭: 23m 연장: 490m	법정구분	2종	준공 년도	1998. 08.31
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
		이전 점검 등 중복사항 제외

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
신답지하차도	배수로 낙엽 적치	전구간		직영반 작업지시	불필요	3

현장점검사진

전 경(옹 벽)	전 경(박 스)	배수로 낙엽 청소 필요

끝.