보고서(노후관정비)

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김재엽	代김근용	10/16 代문용욱

	명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.
2014. 10. 16.
복명자 : 직 시설주사보 성명 : 김재엽

제목 : 누수복구시 발견된 노후관 정비

현  황

❍ 관련근거 : 현장실정보고서(도우 100-19)

❍ 위     치 : 화곡3동 1035-28호앞, 탐지-23

❍ 누수복구 일시 : 2013.02.22

보고내용

❍ 상기 구간은 “GIS 배관도에는 DCIP/1989/∅80mm”로 되어 있으나, 누수(탐지)발생으로 현장 굴착한 바 “CIP/∅80mm” 종방향 노후관으로 확인됨.

❍ 확인된 종방향 노후관은 향후 누수재발 우려가 있어 노후관 개량공사가 필요함.

- 개량대상 : D=80㎜, L=100m

조치(향후)계획

❍ 상기와 같은 실정으로 2014년 방화1동외 10개동 상수도공사 계약업체인 ㈜삼오진건설 대표 김봉중에게 노후관 개량토록 작업지시하고 추후 정산  처리코자 합니다.

❍ 공사위치 : 화곡3동 1035-4~1035-36

❍ 공사개요 및 예상공사비 : D=150㎜, L=100m (20,000천원)

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.