보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정성식	강동철	10/16 代김홍준

제 목 : 횡단굴착 시행 및 흑PE관 정비계획 보고

1. 마포구 지역담당(성산동,망원동,연남동)업무 수행중 GIS 도면상 PE관 으로 확인된 구간에 대하여 횡단굴착 하여 흑PE관임을 확인후 정비가 요구됨.

흑PE관 현황(GIS 상) 및 횡단굴착 시행 위치

연번	시설물번호	위치 (구간)	관로현황(GIS도면상)		횡단굴착 위 치	관로확인 방 법	비고 (GIS수정 및 조치계획)
			관종 및 부설년도	연장 (m)
*	***********	*********	1988(PE)/80	19.3	************************************	- 새들천공(50) - 관종확인	연번 571,561,569, 570 동일구간
*	***********	**************	1988(PE)/80	62.2
*	***********	***********	1988(PE)/80	9.6
*	***********	***********	1988(PE)/80	0.8
*	***********	망원동 *************	1987(PE)100	70.7	*************************************	- 새들천공(50) - 관종확인	연번 585,584,586, 587 동일구간
*	***********	망원동 ************	1987(PE)/100	0.3
*	***********	망원동 *************	1987(PE)/100	18.3
*	***********	망원동 *************	1987(PE)/100	0.9

보고 및 조치내용

□ GIS상 PE관 부설구간에 대하여 관로 확인을 위하여 횡단굴착이 필요한 실정임.

□  상기구간에 대하여 관할구청 굴착승인후 기계약된 『2014 신공덕동외 6개동 상수도 공사』 단가계약 업체인 ㈜리플래시건설에 횡단굴착 작업지시하여 그 결과에따라 청PE관이나 주철관,강관일 경우 GIS자료 수정의뢰 및 흑PE관으로 확인된 구간은 노후관정비 작업

지시하여 추후 정산시행코자 합니다.

붙임 : 위치도1부(별첨).   끝