교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.10.16(목)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	代서재호	10/17 이경순

일  자 : 2014년 10월 16일(목)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					34.4%					33.2%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					6.4%					41.7%						36%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						장 애																정보 미수집 (1일이상)
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			전원고장		장비 A/S		기타		서울청조치요
		523		499		24				2				2			0		1		3		1			15
		- 단선(2) : 청담사거리, 미아사거리 - 크레인작업요(2) : 퇴계4가, 을지로1가 - 장비A/S(1) : 명덕고교입구 - 기타(3) : RSE망실 1(코엑스), 임시철거 2(숯내교, 석계역) - 서울청 조치대상(1) : 포스코사거리(광장비 불량 추정)
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,628			3,931				4,628			69		4,270		4,358		0			0		0
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,150			1,105				1,021			24		721		1,429		-43			-35		-279
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						25			28				22			35		17		33		-0.5			-0.4		-3.2
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						98			20				184			21		189		52		3.9			2.8		-8.6
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		6.3%		42.7%		1%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		5.4%		21.4%		30%
	Extention 2		6%		18.2%		35%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	-	-	-	-	-
U-교통망	-	-	-	-	-
보안관제	-	-	-	-	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ 중구지역 5개소 신호제어기 교체에 따른 통신함체 이설(계속) - 작업기간 : 2014. 10. 15 ~ 10. 21 - 추진대상 : 우리은행 장충지점 교차로 외 4개소 - 추진실적 : 국립극장 통신함체 이설 완료
명 일	○ 중구지역 5개소 신호제어기 교체에 따른 통신함체 이설(계속) - 작업기간 : 2014. 10. 15 ~ 10. 21 - 추진대상 : 우리은행 장충지점 교차로 외 4개소 - 추진목표 : 중부수도사업소 통신함체 및 선로 이설 ○ 고장 RSE 수리 요청 - 요 청 사 : RSE 제조사(크리웨이브) - 대상물량 : 총 5대