문서번호	물재생과-5587
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김근수		강병수	10/17 채희정
협 조

복개하천내 U형차집관로 덮개 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

중랑물재생센터

【물재생과】

복개천내 U형관로 덮개설치공사 시행계획

『복개하천 주변 악취방지공사』사업의 일환으로 복개천 내 말단부의 차집관로 중 덮개없는 U형차집관로가 설치된 6개지역에 악취저감을 위한 덮개설치공사 시행계획에 대한 보고임

Ⅰ		관련근거

서울시 물재생시설과-3686(2014.3.20.)호로 “복개하천 주변

악취방지공사” 예산확보 통보

Ⅱ		추진현황

2014. 3. : 서울시 물재생시설과 악취저감공사 예산확보 통보

2014. 9.  : 복개하천 주변내 악취실태 조사

2014.10.  : 악취방지공사 실시설계

Ⅱ		예산현황

금회 집행계획                                    (단위:백만원)

구 분	총예산액	사업개요	기집행액	금회집행계획	금회사업비
복개하천 주변 악취방지공사	1,729	면목천 등 복개하천 악취방지시설	-	U형차집관로 덮개설치:900m	161

잔여예산 계획: 1,568백만원

○ 복개하천내 말단부 가림막설치공사 : 400백만원

○ #3,4처리장 초침 및 포기조 악취저감시설 : 1,168백만원

Ⅲ		공사 시행계획

금회 공사계획

○ 공 사 명 : 복개하천내 U형차집관로 덮개설치 공사

○ 공사발주 : 2014. 10월(공사기간 90일)

○ 공 사 비 : 161,000천원

○ 공사규모 : 면목천 등 6개지역 U형 차집관로 덮개 900m 설치

○ 공사내용 : 복개하천 말단부 하류로부터 100m 구간 U형 차집관로 덮개설치

- U형차집관로의 퇴적토 준설작업 및 유지관리를 위해 스테인레스판으로

볼트 체결로 밀폐공사 시행

잔여예산 계획: 1,568백만원

○ 복개하천내 말단부 가림막 11개소 설치 : 400백만원

○ #3,4처리장 초침 및 포기조 악취저감시설 : 1,168백만원

- #3,4처리장 초침 수문주변 노후부 보수

- #4처리장 반류수 처리부 4지 악취차단(서울시 협의 예정)

공사입찰 및 입찰참가자격

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 입찰참가자격

- 건설산업기본법시행령 제7조에 의거 시설물유지관리업으로 등록된 업체로 주된    영업소 서울시 소재업체

Ⅳ		향후계획

2014.10.20 : 서울시 예산배정 요청

2014.10.23 : 공사발주

첨부  1. 설계서 1부.

2. 설치도면 1부.   끝.