문서번호	급수운영과-20334
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
신정우		강동철	10/17 代김홍준
협조

시설물 작업지시 보고서

(유지18~19번,밸브 142~177)

2014. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 마포구 관내 상수도시설물 순찰 및 시설물 유지관리 업무 수행중   아래와 같은 사항이 발생되어 정비계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  신 정 우

서부수도사업소장 귀하

□ 공 사 명 : 2014년 서대문, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전공사

□ 공사위치 :

- 유지 보수 : 노고산 배수지 외1개소

- 밸브류 유지관리 : 공덕동 370-9호외 35개소

□ 보고내용

- 관련근거 : 시설관리과-24141(2014.09.15) 배수지시설물 정비요청(노고산)

지리정보과-4296(2014.10.10.) 상수도 GIS DB 정확도 개선사업시

적출된 밸브실 정비지시(매몰,인상,철개교체)

- 배수지 유지보수 : 노고산, 만리 배수지 유지보수공사를 시행코자 함

→ 노고산 배수지 : 월류관 클램프 설치 2개소

→ 만리 배수지 : 배수지 단면보수(63.6㎡) - 변실포함

- 밸브류 유지관리

- 공덕동 370-9호외 9개소 노후밸브 가동형 밸브교체 설치

- 도화동 347-99호외 7개소 토사제거 및 노후밸브 교체

- 아현동 728번지외 19개소 철개인상,철개교체,토사제거

□ 정비계획

- 위 보고 내용과 같이 마포구 관내 상수도 시설물이 정비가 필요하여             “2014년 서대문구, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전 공사”로         하여금 정비토록 하며 추후 설계변경시 반영코자 하며,

- 밸브류 유지관련사업에 대하여는 감리업체인 서울시시설관리공단에 감독 의뢰코자 합니다.

따로붙임 : 작업지시 현황 1부. 끝.