함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	덕타일주철관 수급관리 철저

1. 누수방지과-2710(’12.05.09) 및 누수방지과-1005(‘14.05.15)호와 관련입니다.

2. 상수도관 형식 개선 및 에폭시분체도장관(덕타일주철관) 전면 사용과 관련하여 아래와 같이 지시하니 덕타일주철관 수급관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 덕타일주철관(직관 및 이형관)

- 내부 도장재 : 에폭시수지 분체도장(회색, BPF)

- 외부 색상 : 파랑색(에폭시수지계열). 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이태형		누수방지과장	강신재		시설안전부장	이규상		상수도사업본부부본부장	10/20 정득모
협조자
시행	누수방지과-6593	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울시 서대문구 서소문로 51 시설안전부 누수방지과	/
전화	02-3146-1521	/전송	02-3146-1529	/	th8457@seoul.go.kr	/	대시민공개